Olegc200k

Искал по этой ветке все ваши сообщения по замене харда без с-диска (выше вы писали jagr) и ничего не нашел

ищите снова, на "Esc"
или читайте там http://www.hotshare.net/file/26573-304687331d.html

где все-таки порыть по поводу замены харда на LX-60

дайджест:
1. сделать себе сервис-пульт
2. после замены харда:
2.1 ИЛИ "в вЫкл. состоянии, Esc P.Run" - у меня срабатывает только для нового\чистого
2.2 ИЛИ "в вкл. состоянии, Esc Сx 01 4", и подождать ДООООООЛГО, методом тыка, вроде бы, после 300000(0) секторов, чтоль - не помню ужо, сколько нулей

старый хард можно будет вернуть в любой момент, если его не стирать - в отличие от предыд. линеек, где "низзя!", а только "снова-здарова" 


3055. Olegc200k, 22.10.2008 23:30 
SergeYH

2.1 ИЛИ "в вЫкл. состоянии, Esc P.Run" - у меня срабатывает только для нового\чистого


Огромное Вам спасибо, хард ожил  


3260. arrow, 26.08.2009 10:57 
Поменял знакомому ( Pioneer DVR-LX60) hdd на 1Т . Красота - только КПК , две кнопки сервисного пульта esc p.run , и готово . Вот теперь думаю взять в пару к пио 540 чтонибудь этой серии , могет даже sony...(наверно проще чем искать сервисный диск).
SergeYH - где найти номера моделей сони (с моделями пио все понятно...) чтобы перекрасить пионер для прикола. Прошивку 1.68 смотрел номеров моделей ни пио . ни других не увидел ? 

