http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:9841:3166#3166


SergeYH
"невозможность откатиться у пио" - это "IMHO всего лишь" следствие fool proof: чтобы не прошивали лишний раз "при моргающем свете"(c)
Во многих сервис-мануалах указаны одни и те же сочетания кнопок, которые - вроде бы(*) - насильно загоняют прошивку с диска(не по RS232, для которого нужен какой-то спец. переходник, но, зато RS232-метод поднимает даже полные трупы)
(*) с "1 тычка" у меня это не получилось, но и смысла возврата я пока не знаю

Действительно, стандартным способом нельзя откатиться на старую версию прошивки. Расскажу как я это сделал на своем LX-60. После v1.68 я окатился на 1.65. (Было подозрение на ошибку прошивки, а новой версии нет уже полгода).
Пошагово:
1. Взял файл с DVR_550H_v165 и скопировал в файл DVR_550H_v165_v169.
2. В начале файла есть строка «$$$$ PIONEER DVR 07 1Q RFEX $$$$$ Copyright (c) 2007 Pioneer Corporation. All Rights Reserved $1.65». Отредактировал этот текст в файле DVR_550H_v165_v169 заменив 5 на 9 (чтобы получилась версия 1.69, что больше 1.68). «5» находится в 100-м байте. Сохранил отредактированный файл.
3. Утилитой «comp» сравнил старый и новый файлы с целью убедиться что изменен только один байт.
4. Записал отредактированный файл на CD и прошил согласно инструкции. Аппарат с удовольствием это сделал.
5. Проверил версию ПО. Аппарат показывает версию прошивки1.65.
Надеюсь, идея понятна. Но без острой необходимости лучше этого не делать.
P.S. Согласен, что риск был. Но надоело терпеть один дефект – при приеме ТВ программ на одном из каналов рвет строки изображения. Возвратом прошивки это не вылечилось. Такой дефект проявился дома после покупки. В СЦ это вылечили, а через год это повторилось. По времени появление дефекта совпало с заменой прошивки с 1.65 на 1.68. Вот и грешил на прошивку. Может есть какие-то дополнительные настройки в аппарате для коррекции ТВ тюнера? А опыт отката прошивки может кому-то пригодится.