http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=ip:62:9841:3054


Искал по этой ветке все ваши сообщения по замене харда без с-диска (выше вы писали jagr) и ничего не нашел

ищите снова, на "Esc"
или читайте там http://www.hotshare.net/file/26573-304687331d.html

где все-таки порыть по поводу замены харда на LX-60

дайджест:
1. сделать себе сервис-пульт
2. после замены харда:
2.1 ИЛИ "в вЫкл. состоянии, Esc P.Run" - у меня срабатывает только для нового\чистого
2.2 ИЛИ "в вкл. состоянии, Esc Сx 01 4", и подождать ДООООООЛГО, методом тыка, вроде бы, после 300000(0) секторов, чтоль - не помню ужо, сколько нулей
старый хард можно будет вернуть в любой момент, если его не стирать - в отличие от предыд. линеек, где "низзя!", а только "снова-здарова"




http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=ip:62:9841:2903
метод Б - описан по ссылке (http://www.hotshare.net/file/26573-304687331d.html) и там еще много интересного, и, мож, и полезного(например, про тюнер - описывал выше)

ESC P.RUN
start new HDD formatting
When “B COMPLETE” appears, the new HDD formatting is complete.
Press “Power” button to the unit starts normally.




http://monitor.net.ru/forum/pioneer-dvr-550h-info-297428.html#2131133
При E01 на Pioneer DVR-x5x( DVR-550,DVR-LX60) и смене винчестера - нет необходимости в DATA диске . Ессно смотреть выше изложенное ,кабель сата , винчестер . Можно увеличить обьем винта . При включении появилось E01 - выключить .Сервисным пультом набрать esc p.run .Подождать сообщения о завершении . Готово . Это также косается и сонек . По материалам сайта iXBT.com .