     По-моему, именно в этой ветке кто-то выше писал, что файл без dat расширения не шьется, и что если только .dat добавить, только тогда и схватывает?
В скачанном архиве на 940ой оказался файл без расширения.
Я не стал эксперементировать как есть, сразу добавил файлу расширение и только потом записал на CD-RW.
Все прошло ОК.
	Единственно был нюанс, от которого хочу предостеречь остальных…
	В pdf файле-инструкции на английском языке, что лежит на пионеровском сайте, получается (по крайне мне так показалось), что когда на дисплее загорается DOWNLOAD-6, то это означает окончание прошивки и что аппаратом можно пользоваться.
	К тому же все предыдущие, описанные в мануале сообщения в процессе прошивки у меня на экране промелькнули минуты за 3, а DOWNLOAD-6 висело ещё минут 10 после этого.
	Я уж решил, что готово, можно нажать POWER для выключена и включения назад.
Остановило только то, что в этом же описании сказано, что POWER в процессе ни в коем случае не нажимать. Решил продолжить ждать, и наконец рекодер написал POWER OFF, экран потух на 3 секунды, а потом зажглись часы, как в Stand by.
     
     Диск для прошивки должен быть в формате ISO, а не UDF. Это по описанию важно.
     
     Короче прождал я 4 дня, а рекордер все пишет "Repair". Нажал на Power On, подержал несколько секунд, видак вырубился. Включаю, после надпси LOAD, опять Repair правда на несколько секунд и все нормально. И данные вроде целы и пишется вроде нормально. Кстати такая хрень у меня появилась после прошивки последней прошивки. У кого то тут тоже че то подобное было. Все нормально после этого?
    
     go to 'home menu'/'config initial'/'output audio'/ 'output digital '/ 'ON' 
then push on touch 'ANGLE',
Так посмотри, он тебе все покажет и зону и версию прошивки.
     
     Кстати, нашел как посмотреть в 645-ом версию прошивки:
home menu/ начальные настройки/ аудио выход/ выход Dolby digital/ выбираем dolby digital и жмем shift+angle(6)
     мой выдает следующее:
version 1.14
syscon release_429
TUFLcon 483.079 *
Drive 1.05 +
device E2R-FE 1.2
region 5
     
     Хде прошивку взял?
Я знал, я знал... Выкладываю: http://netlab.e2k.ru/mypic/Brait/DVR540H.zip
Файл .DAT просто ложится в корневую директорию CD-диска, диск загружается в рекордер. Если прошивка его - он ее читает, выдвигает лоток (задвигать лоток НЕЛЬЗЯ! вообще ничего трогать НЕЛЬЗЯ!), а на панельке начнут друг друга сменять надписи "DOWNLOAD 1", "DOWNLOAD 2" и т.д. Просто ждите, пока рекордер сам себя выключит. После этого - включайте и наслаждайтесь.
