#$Hauptkontextmenü

	Sie erreichen das Hauptkontextmenü, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Hauptfensters klicken. 
Sie können auch die Tastenkombination Umschalt+F10 verwenden, jedoch darf dabei der Eingabefocus nicht auf einer Sendeart stehen.	

#Frequenzanzeige

	Anzeige der eingestellten Frequenz. Zur Einstellung xxxx	

#Leistungsanzeige

	Anzeige der eingestellten Sendeleistung. Die Einstellung erfolgt über die 4 Leistungswahlschalter.	

#Störungsanzeige

		xxx	

#Status des Senders

Sender strahlt HF ab
Sender ist abgestimmt
HF-Leistung reduziert
Summenstörung	

#Status des Schnittstelle

Anzeige der eingestellten Schnittstelle. Zur Einstellung xxx

#Status der Sendeart

Anzeige der eingestellten Sendeart. Zur Einstellung xxx

#Schalter “Bereit”

	xxx	

#Schalter “Abstimmen”

	xxx	

#Schalter “Leistungsstufe”

0 Watt Leistung	
	
100 Watt Leistung	
	
250 Watt Leistung	
	
1 kWatt Leistung	

#Antennenwahlschalter

	Auswahl der Sendeantenne.	

#Programmplatz

	Auswahl des Programmplatzes 	

#Sendearten

	Auswahl und Festlegung der verschiedenen Sendearten.	

#Sendearten, Kanäle und Shift

Sendart	Kanal A	Kanal B	
J3	mit Dyn.	Unbenutzt	
R3	mit Dyn.	Unbenutzt	
H3	mit Dyn.	Unbenutzt	
B8	mit Dyn.	Mit Dyn.	
Br8	mit Dyn.	mit Dyn.	
J3C	GT	unbenutzt	
F1	GT	unbenutzt	
F7	GT	WT	
A1	GT	unbenutzt	
J2	GT	unbenutzt	
H2	GT	unbenutzt	

Shift (bei Frequenzmodulation)
F1	22 Hz, 85 Hz, 170 Hz, 250 Hz, 340 Hz, 500 Hz	
F7	200 Hz	
J3C	800 Hz	

#Das Sendegerät KSG 1300

	Das Sendegerät KSG 1300 dient zur Herstellung von kontinentalen und interkontinentalen Funkverbindungen. Die Ausführung des Sendegerätes als Breitbandverstärker mit vollem Programmbetrieb, bei kürzester Einstellzeit, gestattet zügigen Einsatz bei der Lösung kommerzieller und taktischer Aufgaben. Die Überwachung des KSG 1300 erfolgt intern und automatisch. Die Betriebszustände sowie die Leistung werden ferngemeldet. Der hohe Gehäuseschutzgrad und die robuste Konstruktion sichern den Einsatz unter rauhen mechanischen und klimatischen Bedingungen.

#Technische Daten des Senders

Sendearten
J3, R3, H3, B8, Br8, J3C, F1, F7, A1, J2, H2

Shift (bei Frequenzmodulation)
F1:	22 Hz, 85 Hz, 170 Hz, 250 Hz, 340 Hz, 500 Hz	
F7:	200 Hz	
J3C:	800 Hz	

Frequenzbereich	1,5..29,99999 MHz	
Sendeleistung		
bei s=1..1,4	1 kW	
bei s=2	0,5 kW	
bei s=3	0,3 kW	
Wellenwiderstand	50 Ohm	
Oberwellendämpfung	>60 dB	
Bedienart	Fernbedienung	

Netzanschluss
4-Leiter-Drehstrom	3 N, 50 Hz, 220/380 V	
2-Leiter-Wechselstrom	1 N, 50 Hz, 220 V	
max. Leistungsaufnahme	4,5 kW	
Batterie	24 V, Speicherstützung	
Programmspeicher	15	
Masse	326 Kg	
Abmessungen	800x1732x457 mm	
Schutzgrad	IP 54	
Temperaturbereich	-25..+55 grdC	
Stoßbelastung	15 g	

#Antennenwahlschalter

Ein Antennenwahlschalter ermöglicht es, an einem Sendegerät bis zu vier Antennen zu betreiben. Die Auswahl erfolgt über die Nummern 0..3. Die jeweils nicht benutzten Antennen stehen jedoch keinem anderen Sender zur Verfügung. Nicht jeder Sender ist mit einem Antennenwahlschalter ausgestattet.

#Funktionstasten und ihre Bedeutung

F2	Dialogfeld Frequenzeingabe	
F3	Kontextmenü Antenne	
F5	Daten aktualisieren	
F7	Dialogfeld Einstellungen	
F10	Infofenster	
Bild-auf	Programmweiterschaltung aufwärts	
Bild-ab	Programmweiterschaltung abwärts	

Die Tasten F2, F3, Bild-auf und Bild-ab wirken nur, wenn der Sender auf ”Bereit” steht.

#Sendearten

Um die Programmoberfläche nicht unnötig zu überladen, wurden nicht für alle Sendearten Tasten vorgesehen. Beim Start des Programms wird eine Standardbelegung der vier Tasten vorgegeben, die aber beliebig im Dialogfeld Einstellungen geändert werden kann.

#Dynamikkompressor

Ein Dynamikkompressor ist ein automatisch geregelter Verstärker, der in die Eingangsleitungen des KSG 1300 eingefügt werden kann. Ist er aktiviert, kann er Pegelunterschiede von +10dB bis –12dB ausgleichen.

#Sendeart	Kanal A	Kanal B

J3	mit Dyn.	unbenutzt	
R3	mit Dyn.	unbenutzt	
H3	mit Dyn.	unbenutzt	
B8	mit Dyn.	mit Dyn.	
Br8	mit Dyn.	mit Dyn.	
J3C	GT	unbenutzt	
F1	GT	unbenutzt	
F7	GT	WT	
A1	GT	unbenutzt	
J2	GT	unbenutzt	
H2	GT	unbenutzt	

#$KWillkommen zu KBS 1300

Die Feste Funkstelle der Luftwaffe LIMSDORF verfügt neben den GAFRAN-Funksendegeräten über 10 Kurzwellensender KSG 1300. Die Steuerung des Kurzwellensenders erfolgt grundsätzlich über das vom gleichen Hersteller produzierte Bediengerät KBS 1300. 
Das hier vorliegende gleichnamige Programm KBS 1300 bildet die Funktionalität des Bediengerätes ab. Darüber hinaus bietet das Programm gegenüber dem Gerät einige Vorteile. So sind einige Funktionsabläufe automatisiert bzw. durch eine verbesserte Kontrolle eine Fehlbedienung des Senders ausgeschlossen. Weiterhin wurden einige Funktionen des Gerätes weggelassen und somit die Anzahl der Tasten im Programm auf ein Minimum beschränkt.

An Hardware benötigen Sie lediglich einen Windows32 fähigen Rechner, der eine oder mehrere serielle Schnittstellen besitzt.

Insgesamt ist es mit dieser Lösung möglich, mit einem PC und mehreren Instanzen des Programms auch mehrere Sender zu steuern.

Technische Daten KSG 1300.
Bedienung des Programmes
Konfiguration des Programmes
Fehlermeldungen

#$KDas Sendegerät KSG 1300

	Das Sendegerät KSG 1300 dient zur Herstellung von kontinentalen und interkontinentalen Funkverbindungen. Die Ausführung des Sendegerätes als Breitbandverstärker mit vollem Programmbetrieb, bei kürzester Einstellzeit, gestattet zügigen Einsatz bei der Lösung kommerzieller und taktischer Aufgaben. Die Überwachung des KSG 1300 erfolgt intern und automatisch. Die Betriebszustände sowie die Leistung werden ferngemeldet. Der hohe Gehäuseschutzgrad und die robuste Konstruktion sichern den Einsatz unter rauhen mechanischen und klimatischen Bedingungen.
Die technischen Daten finden Sie hier.	

#$KTechnische Daten des Senders
Sendearten
J3, R3, H3, B8, Br8, J3C, F1, F7, A1, J2, H2

Shift (bei Frequenzmodulation)
F1:	22 Hz, 85 Hz, 170 Hz, 250 Hz, 340 Hz, 500 Hz
F7:	200 Hz
J3C:	800 Hz

Frequenzbereich	1,5..29,99999 MHz
Sendeleistung	
bei s=1..1,4	1 kW
bei s=2	0,5 kW
bei s=3	0,3 kW
Wellenwiderstand	50 Ohm
Oberwellendämpfung	>60 dB
Bedienart	Fernbedienung

Netzanschluss
4-Leiter-Drehstrom	3 N, 50 Hz, 220/380 V
2-Leiter-Wechselstrom	1 N, 50 Hz, 220 V
max. Leistungsaufnahme	4,5 kW
Batterie	24 V, Speicherstützung
Programmspeicher	15
Masse	326 Kg
Abmessungen	800x1732x457 mm
Schutzgrad	IP 54
Temperaturbereich	-25..+55 grdC
Stoßbelastung	15 g

#$KSendearten und Kanalprozeduren

Der Sender KSG 1300 beherrscht die hier aufgeführten Sendearten. Zu jeder Sendeart gehören sogenannte Kanalprozeduren. Diese drücken aus, in welcher Art und Weise das Modulationssignal an den Eingängen des Senders (Kanal A und B) zu bearbeiten ist.

Bei den Telefoniesendearten ist das stets ein analoges Signal. Dieses kann einem Dynamikkompressor zugeführt werden.

Bei den Telegrafiesendearten handelt es sich um digitale Eingangssignale, die nur zwei Zustände kennen. Daher kommt hier nur “GT” (Gleichstromtastung), “WT” (Wechselstromtelegrafie) und “TT” (Tontastung) als Kanalprozedur in Frage. Bei der Tontastung wird zwar auch ein analoges Signal (Ton) verwendet, jedoch ergeben sich die beiden Zustände aus dem Vorhandensein oder nicht Vorhandensein des Signals.

In den beiden Kanälen steht außerdem noch ein “1000Hz” Prüfton zur Verfügung.

Die Kanalprozeduren sind beim Start des Programms auf Standardwerte voreingestellt. Die Änderung erfolgt über das Kontextmenü der Sendearttasten.

Die Sendearten mit Frequenzmodulation benötigen als Parameter noch den Kennfrequenzabstand (Shift). Er bezeichnet die Differenz zwischen den jeweiligen Frequenzlagen in Hz. Die Werte im einzelnen stehen hier.

#$K+Die Bedienung des Senders
Weiter

{bmc hauptfen.shg}

In der Abbildung sehen Sie das Hauptfenster der Anwendung nach dem Start. Die wesentlichen Elemente sind mit Hyperlinks unterlegt. Beim Anklicken werden kurze Erklärungen angezeigt.

Für die Bedienung des Senders sind die nachfolgenden Schritte auszuführen
•	Einstellen der Schnittstelle mittels Dialog Einstellungendurch Drücken des Hotkeys F7 oder durch Auswahl des entsprechenden Menüpunktes aus dem Hauptkontextmenü.
Benutzen Sie den Dialog Einstellungen auch gleich, um die benutzerdefinierten Sendearten festzulegen. Sie können das aber auch zu jedem anderen Zeitpunkt tun.
•	Einstellen Sendeart
•	Einstellen Antenne
•	Abstimmen
•	Einstellen Sendeleistung

#$+ Die Bedienung des Senders – Statusabfrage und –anzeige
Zurück	Weiter
Wenn die Einstellungen der Schnittstelle korrekt erfolgten, und die Leitung zum Sender in Ordnung ist, erlischt die Leuchtdiode im rechten Teil der Statusleiste. Sie erhalten nach einigen Sekunden die aktuellen Zustandsdaten des Senders. Sie können diese Daten auch stets manuell über das Hauptkontextmenü anfordern, oder durch Drücken des Hotkeys F5.

Im mittleren Teil der Statusleiste wird jetzt die aktuell eingestellte Sendeart und Kanalprozedur sowie bei F1-Sendeart der eingestellte Kennfrequenzabstand angezeigt. Die Frequenzanzeige erscheint, und Programm- sowie Antennennummer werden dargestellt. Falls der Sender bereits HF abstrahlt, werden die Leistungsanzeige und die Status-Leuchtdioden angesteuert. Im oberen Teil aller Tasten befinden sich kleine Leuchtdioden, die den Zustand der jeweiligen Tastenfunktion anzeigen.
Falls der Zustand ”Bereit”  noch nicht aktiv ist, drücken Sie nun diese Taste. Sie können Frequenz, Programm oder die Antenne nur wechseln, wenn dieser Zustand eingestellt ist.

#$+ Die Bedienung des Senders – Auswahl Programmplatz
Zurück	Weiter
Falls Sie ein bereits gespeichertes Programm verwenden wollen, oder wenn Sie ein neues Programm zusammenstellen wollen, wählen Sie jetzt den Programmplatz aus.
Wenn Sie keine Änderungen vornehmen, wird der aktuelle Programmplatz mit den nun folgenden Eingaben überschrieben.

#$+ Die Bedienung des Senders – Frequenzeingabe
Zurück	Weiter
Klicken Sie nun auf das Display der Frequenzanzeige um den Dialog Frequenzeingabe zu öffnen. Sie erreichen das Fenster auch durch den Hotkey F2.

#$+ Die Bedienung des Senders – Auswahl Antenne
Zurück	Weiter
Wenn der Sender über einen Antennenwahlschalter verfügt, wählen Sie eine geeignete Antenne, ansonsten ist die Anzeige im Feld Antenne unrelevant.

#$+ Die Bedienung des Senders – Auswahl und Speicherung Sendeart
Zurück	Weiter
Falls Sie die Sendeart zusammen mit Frequenz und Antenne auf einem Programmplatz speichern wollen, drücken Sie die entsprechende Taste.

Sollte die gewünschte Sendeart noch nicht auf einer der Tasten erscheinen, rufen Sie den Dialog Einstellungen auf, und legen dort Ihre Sendeart fest. Sie können die Sendeart zu jeder Zeit ändern.

Drücken Sie nun die Taste Abstimmen. 
Der Sender speichert jetzt alle Eingaben auf dem gewählten Programmplatz und führt den Abstimmvorgang durch.

#$+ Die Bedienung des Senders – Senden
Zurück
Wenn alles fehlerfrei abgelaufen ist, leuchtet die grüne Leuchtdiode Abstimmende [] auf.
Sie können dann sofort auf eine beliebige Leistungsstufe  schalten. In der Stufe 0P befindet sich der Sender im Ruhezustand, ähnlich wie bei ”Bereit”.

Wenn der Sender HF abstrahlt, leuchtet die Strahlungskontrolle [] auf. Die abgegebene Leistung können Sie an der Aussteuerungsanzeige neben dem Frequenzdisplay messen. Bei ungünstigen Bedingungen reduziert der Sender automatisch die Leistung, und zeigt das an der Leuchtdiode <P [] an.
Wenn Sie mit Ihrer Sendung fertig sind, drücken Sie wieder 0P  oder ”Bereit”  . Der Unterschied besteht darin, daß bei 0P kein Programmwechsel möglich ist. 

Beachten Sie auch, daß der Sender den letzten eingestellten Zustand speichert. Bevor Sie das Programm KBS 1300 beenden oder Ihren Rechner ausschalten, vergewissern Sie sich also, ob der Sender schon heruntergefahren ist.

Falls während des Betriebes Fehler auftreten lesen Sie hier nach.

#$KDialogfeld Einstellungen

Um das Programm mit dem Sender zu verbinden, benötigen Sie eine serielle Schnittstelle. Im Dropdownmenü Schnittstelle finden Sie die auf Ihrem System vorhandenen Anschlüsse. Die gewählte Baudrate muß mit der des Senders übereinstimmen.
Außerdem können Sie hier die benutzerdefinierten Sendearten einstellen. Die Position der Dropdown-Menüs entspricht der Anordnung der Tasten im Hauptfenster.

Bei Bedarf können Sie die Tooltips und/oder die Statuszeile ausschalten.
Beim Verlassen des Programms werden die Einstellungen in der Registry Ihres Rechners gespeichert, und stehen dann beim nächsten Programmstart unverändert zur Verfügung.

#$KBenutzerdefinierte Sendeart

Im Anwendungsfenster befinden sich vier Tasten für die benutzerdefinierte Sendeart. Wenn Sie auf eine der Tasten drücken, wird die Sendeart und die dazugehörige Kanalprozedur am Sender eingestellt. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Sendearttasten klicken, wird in Abhängigkeit der Sendeart ein Kontextmenü angezeigt, in welchem Sie die Kanalprozeduren und bei Frequenzmodulation den Kennfrequenzabstand (Shift) ändern können. Sie erreichen dieses Kontextmenü auch wenn Sie den Eingabefocus mit der Tab-Taste auf die gewünschte Sendeart stellen, und anschließend Umschalt+F10 drücken.
Die im Kontextmenü angezeigten Werte sind Standardzuweisungen, die in den meisten Fällen nicht geändert werden müssen. Beim Verlassen des Programms werden die gewählten Sendearten und die Einstellungen zu den Kanalprozeduren und Shift in der Registry Ihres Rechners gespeichert. Die Daten stehen dann beim nächsten Programmstart unverändert zur Verfügung.

#$KKommandozeilenparameter
Standardmäßig werden die Einstellungen für die Anwendung in der Registry des Rechners gespeichert. Falls Sie mehrere Schnittstellen in Ihrem PC haben, und auch mehrere Sender steuern wollen, können Sie das Programm in mehreren Instanzen starten. Damit die Einstellungen für jeden Sender separat in der Registry gespeichert werden kann, legen Sie mehrere Verknüpfungen (z.B. auf dem Desktop) an und bearbeiten Sie die Eingabezeile, indem Sie die Portnummer wie folgt angeben:

/c..
Setzen Sie die Nummer entsprechend ein, z.B.: /c1 für Com1.

Wenn Sie nicht wollen, dass die Registry geändert wird, starten Sie das Programm mit dem Kommandozeilenparameter:

/NOREG

#$KDialogfeld Frequenzeingabe

Wenn Sie diesen Dialog öffnen, erscheint im Eingabefeld die aktuell eingestellte Frequenz. Falls in der Anzeige Fragezeichen auftauchen, ist die Eingabe unbedingt zu korrigieren und erneut abzuschicken. Der Wert der einzustellenden Frequenz muß im Bereich 1,5...29,99999 liegen. Sie können das Komma oder den Dezimalpunkt verwenden. Wenn Sie mehr als fünf Nachkommastellen eingeben, wird der Wert gerundet. Sie können das Eingabefeld auch ganz löschen, wenn Sie nicht wollen, daß die Frequenz im Hauptfenster angezeigt wird.
Wenn Sie die Checkbox “automatisch abstimmen auf” aktivieren, wird die eingestellte Frequenz automatisch auf dem aktiven Programmplatz gespeichert, und der Sender wird auf die gewählte Leistungsstufe abgestimmt.

#$KProgrammplatz auswählen

Der Sender besitzt 15 Programmplätze zur freien Verwendung. Auf dem Platz 0 können Sie zwar genauso arbeiten wie auf den anderen Plätzen, jedoch wird hier nicht dauerhaft im Sender gespeichert.
Sie können den Programmplatz nur ändern, wenn der Sender auf ”Bereit”  steht. Klicken Sie auf das Feld mit der Programmnummer, um das aktuelle Programm noch einmal einlaufen zu lassen. Um die Programmnummer zu ändern, klicken Sie auf die Pfeile neben der Programmnummer. Alternativ verwenden Sie die Tasten Bild-auf und Bild-ab.

#$KAntenne auswählen

Falls Ihr Sender über einen Antennenwahlschalter verfügt, können Sie eine von bis zu vier Antennen auswählen, und zusammen mit den übrigen Einstellungen abspeichern. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Feld mit der Antennennummer. Das Kontextmenü erscheint auch, wenn Sie den Hotkey F3 drücken, in jedem Fall aber nur, wenn der Sender auf ”Bereit”  steht. Die aktuell eingestellte Antenne ist mit einem Punkt gekennzeichnet.

#$KFehlermeldungen während des Betriebes

Fehlermeldung	Ursache	Maßnahme	
Die rote Anzeige im rechten Teil der Statuszeile leuchtet auf	keine Verbindung zum Sender	Prüfen Sie
•	Haben Sie eine Schnittstelle ausgewählt?
•	ist die Schnittstelle mit dem Modem oder der Standleitung verbunden?
•	Ist der Sender in Betrieb?
	
Störungsleuchtdiode [] aufleuchtet auf und das Frequenzdisplay ist rot unterlegt	technische Störung am Sender	Schalten Sie zunächst auf ”Bereit”  zurück.
Prüfen Sie, ob im Frequenzdisplay alle Ziffern zu sehen sind. Wenn ein oder mehrere Unterstriche statt Ziffern vorhanden sind, lassen Sie das Programm neu einlaufen. Falls das nicht reicht, geben Sie die Frequenz neu ein.
Falls Ihr Sender über einen Antennenwahlschalter verfügt, prüfen Sie, ob eine Antenne an dem gewählten Ausgang vorhanden ist.
Führen Sie erneut einen Abstimmvorgang durch. 
Wenn der Fehler wieder auftritt, wenden Sie sich an den Funkmechaniker der Funkstelle.