## 备份的工作原理

Active Backup for Business 按照以下流程执行虚拟机备份：

1. 当开始新备份任务时，Active Backup for Business 会连接到虚拟化主机并请求 vCenter Server 或 ESXi 主机创建虚拟机快照。虚拟机硬盘设置为只读状态，每个虚拟硬盘都会收到一个增量文件。用户在备份过程中对虚拟机进行的所有更改都会写入增量文件中。
2. 如果为备份任务启用了应用程序感知备份，则 Active Backup for Business 会连接到虚拟机访客操作系统，在虚拟机访客操作系统上部署运行时进程，然后执行访客中处理任务。
3. Active Backup for Business 会从只读虚拟机硬盘读取虚拟机数据，然后通过网络传输模式将数据传输到 Synology NAS 上的备份目的地。进行第一次完整备份之后，在接下来的增量备份中（仅限启用了 CBT），Active Backup for Business 会使用 VMware CBT 仅检索自上次备份时间以来已更改的那些数据块。如果 CBT 不可用，则 Active Backup for Business 会执行完整备份。

在传输虚拟机数据期间，Active Backup for Business 会压缩源虚拟机数据并在动态传输过程中加密数据，然后将数据发送回 Synology NAS。备份代理完成虚拟机数据读取之后，Active Backup for Business 会请求 vCenter Server 或 ESXi 主机提交虚拟机快照。