## バックアップの仕組み

Active Backup for Business は以下のプロセスで VM バックアップを実行します。

1. 新しいバックアップ タスクが開始すると、Active Backup for Business は仮想化ホストに接続し、VM スナップショットを作成するために vCenter Server または ESXi ホストを要求します。 VM ディスクは読み取り専用の状態に置かれ、すべての仮想ディスクがデルタ ファイルを受け取ります。 ユーザーがバックアップの間に VM に行ったすべての変更がデルタ ファイルに書きこまれます。
2. アプリケーション対応のバックアップがバックアップ タスクに有効化されていると、Active Backup for Business は VM ゲストの OSes に接続し、VM ゲストの OSes でランタイム プロセスを展開して、ゲスト特定の処理タスクを実行します。
3. Active Backup for Business は読み取り専用の VM デスクから VM データを読み取り、ネットワーク転送モードを通してそのデータを Synology NAS 上のバックアップ先に転送します。 初回のフル バックアップ後、以下の増分バックアップにおいて (CBT が有効化されている場合のみ)、Active Backup for Business は VMware CBT を使用して、前回のバックアップ時間以来、変更があったデータ ブロックのみを取得します。 CBT が利用できない場合、Active Backup for Business はフル バックアップを実行します。

VM データの転送中、Active Backup for Business はソースの VM データを圧縮し、インフライト転送中にデータを暗号化します。そして次にそれを Synology NAS に送り返します。 バックアップ プロキシが VM データの読み取りを完了後、Active Backup for Business は VM スナップショットを作成するために vCenter Server または ESXi ホストを要求します。