## Comment fonctionne une sauvegarde

Active Backup for Business effectuer une sauvegarde de MV selon le processus indiqué ci-dessous :

1. Lorsqu'une nouvelle tâche de sauvegarde démarre, Active Backup for Business se connecte aux hôtes de virtualisation et demande à un hôte vCenter Server ou ESXi de créer un instantané de MV. Les disques des MV sont mis en état de lecture seule, et chaque disque virtuel reçoit un fichier delta. Toutes les modifications apportées par l'utilisateur à la MV pendant la sauvegarde sont inscrites dans les fichiers delta.
2. Si une sauvegarde propre à une application est activée pour la tâche de sauvegarde, Active Backup for Business se connecte aux systèmes d'exploitation invités des MV, déploie des processus de runtime sur les systèmes d'exploitation invités de MV et effectue les tâches de traitement sur les invités.
3. Active Backup for Business lit les données de la MV à partir du disque de la MV en lecture seule et transfère les données vers la destination de sauvegarde sur le Synology NAS via le mode de transfert du réseau. Après la première sauvegarde complète, dans la sauvegarde incrémentielle suivante (uniquement avec CBT activé), Active Backup for Business utilise VMware CBT pour récupérer uniquement les blocs de données qui ont été modifiés depuis la précédente sauvegarde. Si CBT n'est pas activé, Active Backup for Business effectue une sauvegarde complète.

Lors du transfert des données d'une machine virtuelle, Active Backup for Business compresse les données de la MV source et les chiffre pendant le transfert à la volée avant de les envoyer sur le Synology NAS. Une fois que le proxy de sauvegarde a terminé la lecture des données de la MV, Active Backup for Business demande à l'hôte vCenter Server ou ESXi d'effectuer un instantané de la MV.