## 要件と制限

このセクションは、展開制限およびサポートされるさまざまなデバイスの環境に関する重要な情報を説明します。

以下のセクションを参照して、さまざまなデバイスおよび展開に関する要件の詳細について知ることができます。

- NAS の要件と制限
- PC の要件と制限
- 物理的サーバーの要件と制限
- ファイル サーバーの要件と制限
- 仮想マシンの要件と制限

### NAS の要件と制限

Active Backup for Business をインストールするため、DSM 6.1.7 以降を実行する NAS デバイスが必要です。そして、x64 Synology NAS サーバーと Btrfs ファイル システムのみがサポートされます。バックアップのパフォーマンスを上げるため、少なくとも 4G の RAM を持つ必要があります。また、重複排除メカニズムのため共有フォルダ割当てをセットアップしないことが勧められます。

#### 注:

- NAS が DSM 6.2 ベータで実行されている場合、DSM を最新バージョンにアップデートしてから Active Backup for Business をインストールしてください。
- 一部の Synology NAS モデルは Synology Virtual Machine Manager への即時の復元の機能をサポートしていません。これらのモデルには限られたストレージ スペースしかないからです。VMM をサポートするモデルの詳細はここを参照してください。

### PC の要件と制限

Active Backup for Business は、Windows プラットフォーム上で実行されるエンド ポイント デバイスのバックアップをサポートします。

サポートされる Windows のエディション：
- Windows 10 Creators Update (全エディション)
- Windows 10 (全エディション)
- Windows 8.1 (全エディション)
- Windows 7 SP1 (全エディション)

注:ベータ バージョンは、ダイナミック ディスクのバックアップをサポートしません。保護されたデバイスがダイナミック ディスクを含んでいる場合、バックアップ タスクは失敗します。

### 物理的サーバーの要件と制限

物理的サーバーのバックアップに関して、Active Backup for Business は Windows オペレーティング システムをサポートします。

サポートされる Windows のエディション：
- Windows 10 Creators Update (全エディション)
- Windows 10 (全エディション)
- Windows 8.1 (全エディション)
- Windows 7 SP1 (全エディション)
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2

注:ベータ バージョンは、ダイナミック ディスクのバックアップをサポートしません。保護されたデバイスがダイナミック ディスクを含んでいる場合、バックアップ タスクは失敗します。

### ファイル サーバーの要件と制限

ファイル サーバーのバックアップに関して、Active Backup for Business は SMB (Windows) および rsync 3.0 以降 (Linux) のプロトコルで実行されるサーバーをサポートします。Active Backup for Business を使用してデータを Synology NAS にバックアップできます。

注:ベータ バージョンは、ダイナミック ディスクのバックアップをサポートしません。保護されたデバイスがダイナミック ディスクを含んでいる場合、バックアップ タスクは失敗します。

### 仮想マシンの要件と制限

このセクションは、展開制限およびサポートされる仮想マシン (VM) 環境に関する重要な情報を説明します。

- 仮想インフラストラクチャ
  仮想マシンのバックアップに関して、Active Backup for Business は、VMware vSphere プラットホームの以下のバージョンをサポートします。
  - サポートされる VMware vSphere バージョン：5.0、5.1、5.5、6.0、6.5、6.7
  - サポートされる VMware のエディション：
    - VMware フリー ESXi
    - VMware vSphere Essentials、VMware vSphere Essentials Plus
    - VMware vSphere Standard、VMware vSphere Advanced
    - VMware vSphere Enterprise、VMware vSphere Enterprise Plus

  #### 注:

  - VMware フリー ESXi の場合、ユーザーは SSH ポートを有効化して仮想マシンのバックアップを実行する必要があります。
  - Synology NAS は、VMware vSphere ESXi / ESX 経由でアクセスできるパブリック IP またはプライベート IP を必要とします。
  - フル管理者権限 (推奨) または制限付き権限が必要です。
- TCP ポート
  操作を成功させて、Synology NAS と VMware Servers 間の通信を有効化するには、以下の TCP ポートが必要になります。

  TCP ポート | ここにおいて | 注
  --- | --- | ---
  443 | vCenter Server、ESXi ホスト | VMware インフラストラクチャ (vCenter Server および ESXi ホスト) への接続に使用されるデフォルトのポート。vCenter Server と ESXi ホスト上で開いている必要があります。
  902 | ESXi ホスト | データの転送と移動に使用されるポート。ESXi ホスト上で開いている必要があります。

- 仮想マシン
  - オペレーティング システム
    - VMware および任意のアプリケーションでサポートされるすべてのオペレーティング システム
    - Microsoft Windows 2003 SP1 以降のアプリケーション対応バックアップ。ただし、Nano Server を除きます。これは、VSS フレームワークがないためです。

  #### 注:

  バックアップされたデバイスを Synology Virtual Machine Manager で実行したい場合、特定のオペレーティング システムのみがサポートされます。Synology VMM でサポートされるオペレーティング システムに関する詳細情報は、この記事を参照してください。

  - 仮想ハードウェア
    - 62 TB VMDK を含む仮想ハードウェアのすべてのタイプとバージョンがサポートされます。
    - 物理的モードの Raw Device Mapping (RDM) ディスク、独立したディスク、ゲスト特定の iSCSI イニシエータ経由で接続されたディスク、または SCSI バス共有に関わるディスクはサポートされません。なぜなら、VMware はそうした VM のスナップショットをサポートしていないため、処理を自動的にスキップするからです。そうしたディスク上のデータをバックアップしたい場合は、Active Backup for Business エージェントをゲストのオペレーティング システムにインストールして、物理的サーバーのバックアップを代わりに使用してください。
  - ソフトウェア
    - VMware Tools：VMware Tools はアプリケーション対応のバックアップとゲスト OS ファイルレベルの復元 (Windows / Linux) に必要です。
    - すべての最新の OS サービス パックとパッチがアプリケーション対応のバックアップに必要です。
    - ファイル レベルの復元：ゲスト OS が Windows の場合、サポートされるファイル システムは NTFS と FAT32 です。ゲスト OS が Linux の場合、サポートされるファイル システムは NTFS、FAT32、EXT3、および EXT4 です。
- 制限
  - 暗号化された仮想マシン (VMware vSphere 6 .5 で導入された機能) は、現在サポートされていません。
  - 耐障害性マシン (VMware vSphere 6.0 で導入された機能) は、現在サポートされていません。