## Requisiti e limiti

In questa sezione sono fornite importanti informazioni sui limiti di distribuzione e gli ambienti supportati dei differenti dispositivi.

Per maggiori informazioni sui differenti dispositivi e requisiti di distribuzione, consultare le sezioni seguenti.

- Requisiti e limiti del NAS
- Requisiti e limiti per il personal computer
- Requisiti e limiti per il server fisico
- Requisiti e limiti per il File server
- Requisiti e limiti per la macchina virtuale

### Requisiti e limiti del NAS

Per installare Active Backup for Business, è richiesto un dispositivo NAS che esegua DSM 6.1.7 o superiori e sono supportati solo server x64 Synology NAS e file system Btrfs. Per le prestazioni di backup, si consiglia di disporre di almeno 4G di RAM e di non configurare la quota di cartella condivisa per il meccanismo di deduplicazione.

#### Nota:

- se il NAS è eseguito su DSM 6.2 Beta, aggiornare DSM alla versione più recente prima di installare Active Backup for Business.
- Alcuni modelli Synology NAS non supportano la funzione Ripristino immediato su Synology Virtual Machine Manager a causa dello spazio di archiviazione limitato fornito con i modelli. Per ulteriori dettagli sui modelli che supportano VMM, vedere qui.

### Requisiti e limiti per il personal computer

Active Backup for Business supporta il backup dei dispositivi end-point in esecuzione sulla piattaforma Windows.

Versione Windows supportata:
- Windows 10 Creators Update (tutte le versioni)
- Windows 10 (tutte le versioni)
- Windows 8,1 (tutte le versioni)
- Windows 7 SP1 (tutte le versioni)

Nota: la versione beta non supporta il backup di dischi dinamici. Un'attività di backup avrà esito negativo se il dispositivo protetto contiene dischi dinamici.

### Requisiti e limiti per il server fisico

Per il backup del server fisico, Active Backup for Business supporta il sistema operativo Windows.

Versione Windows supportata:
- Windows 10 Creators Update (tutte le versioni)
- Windows 10 (tutte le versioni)
- Windows 8,1 (tutte le versioni)
- Windows 7 SP1 (tutte le versioni)
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2

Nota: la versione beta non supporta il backup di dischi dinamici. L'attività di backup potrebbe avere esito negativo se il dispositivo protetto contiene dischi dinamici.

### Requisiti e limiti per il File server

Per il backup del file server, Active Backup for Business supporta i server in esecuzione con protocollo SMB (Windows) e rsync 3.0 o superiori (Linux). È possibile eseguire il backup dei dati su Synology NAS utilizzando Active Backup for Business.

Nota: la versione beta non supporta il backup di dischi dinamici. L'attività di backup potrebbe avere esito negativo se il dispositivo protetto contiene dischi dinamici.

### Requisiti e limiti per la macchina virtuale

In questa sezione sono fornite importanti informazioni sui limiti di distribuzione e gli ambienti supportati per la macchina virtuale (VM).

- Infrastruttura virtuale
  Per il backup della macchina virtuale, Active Backup for Business supporta le seguenti versioni della piattaforma VMware vSphere.
  - Versioni VMware vSphere supportate: 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7
  - Versioni VMware supportate:
    - VMware free ESXi
    - VMware vSphere Essentials, VMware vSphere Essentials Plus
    - VMware vSphere Standard, VMware vSphere Advanced
    - VMware vSphere Enterprise, VMware vSphere Enterprise Plus

  #### Nota:

  - per VMware free ESXi, gli utenti dovranno abilitare la porta SSH per eseguire il backup della macchina virtuale.
  - Synology NAS è necessario per rendere un IP pubblico o un IP privato accessibile tramite VMware vSphere ESXi / ESX.
  - Sono necessarie autorizzazioni amministrative complete (consigliate) o autorizzazioni limitate.
- Porte TCP
  Per eseguire l'operazione correttamente e abilitare la comunicazione tra Synology NAS e i server VMware, sono richieste le seguenti porte TCP.

  Porta TCP | Dove | Note
  --- | --- | ---
  443 | vCenter Server, ESXi Host | La porta predefinita utilizzata per le connessioni all'infrastruttura VMware (server vCenter e host ESXi). Deve essere aperto su host vCenter Servers e ESXi.
  902 | ESXi Host | Porta usata per il trasferimento e lo spostamento dei dati. Deve essere aperto su host ESXi.

- Macchine virtuali
  - Sistema operativo
    - Tutti i sistemi operativi supportati da VMware e qualsiasi applicazione
    - Backup con applicazione per Microsoft Windows 2003 SP1 o successivi, tranne Nano Server, a causa dell'assenza del framework VSS.

  #### Nota:

  per eseguire il dispositivo sottoposto a backup in Synology Virtual Machine Manager, sono supportati sono specifici sistemi operativi. Per maggiori informazioni relative al sistema operativo supportato in Synology VMM, vedere questo articolo.

  - Hardware virtuale
    - Sono supportati tutti i tipi e le versioni di hardware virtuale, incluso 62 TB VMDK.
    - I dischi RDM (Raw Device Mapping) in modalità fisica, i dischi indipendenti, i dischi connessi tramite iniziatore iSCSI in-guest o i dischi inseriti nella condivisione bus SCSI non sono supportati in quanto VMware non supporta snapshot di queste VM e sono ignorate automaticamente dall'elaborazione. Per eseguire il backup dei dati in questi dischi, installare l'agent Active Backup for Business agent nel sistema operativo guest e usare il backup del server fisico.
  - Software
    - VMware Tools: VMware Tools sono richiesti per il backup con applicazione e il ripristino OS di livello file (Windows / Linux).
    - Tutti gli ultimi service pack dell'OS e i patch sono richiesti per il backup con applicazione.
    - Ripristino di livello file: Se l'OS guest è Windows, i file system supportati sono NTFS e FAT32; e l'OS guest è Linux, i file system supportati comprendono NTFS, FAT32, EXT3 ed EXT4.
- Limiti
  - Adesso sono supportate le macchine virtuali crittate, una funzione introdotta in VMware vSphere 6.5.
  - Adesso sono supportate le macchine con tolleranza ai guasti, una funzione introdotta in VMware vSphere 6.0.