## Požadavky a omezení

V této části jsou uvedeny důležité informace o omezeních nasazení a o podporovaných prostředích různých zařízení.

V následujících částech se dozvíte další podrobnosti o různých zařízeních a požadavcích na jejich nasazení.

- Požadavky a omezení týkající se zařízení NAS
- Požadavky a omezení týkající se osobních počítačů
- Požadavky a omezení týkající se fyzických serverů
- Požadavky a omezení týkající se souborových serverů
- Požadavky a omezení týkající se virtuálních počítačů

### Požadavky a omezení týkající se zařízení NAS

Při instalaci služby Active Backup for Business je potřeba zařízení NAS se systémem DSM 6.1.7 nebo novějším a podporovány jsou pouze servery Synology NAS x64 a souborový systém Btrfs. Aby byl zajištěn dobrý výkon zálohování, doporučujeme používat alespoň 4 GB paměti RAM a kvůli mechanismu deduplikace nenastavovat kvótu sdílené složky.

#### Poznámka:

- Pokud máte v zařízení NAS nainstalovaný systém DSM 6.2 Beta, aktualizujte před instalací služby Active Backup for Business systém DSM na nejnovější verzi.
- Některé modely zařízení Synology NAS funkci Okamžité obnovení do aplikace Synology Virtual Machine Manager z důvodu omezeného prostoru úložiště v těchto modelech nepodporují. Další podrobnosti o modelech, které funkci VMM podporují, naleznete zde.

### Požadavky a omezení týkající se osobních počítačů

Služba Active Backup for Business podporuje zálohování koncových zařízení používajících platformu Windows.

Podporované edice systémů Windows:
- Windows 10 Creators Update (všechny edice)
- Windows 10 (všechny edice)
- Windows 8.1 (všechny edice)
- Windows 7 SP1 (všechny edice)

Poznámka: Verze beta nepodporuje zálohování dynamických disků. Pokud chráněné zařízení obsahuje dynamické disky, zálohování se nezdaří.

### Požadavky a omezení týkající se fyzických serverů

Při zálohování fyzického serveru podporuje služba Active Backup for Business operační systém Windows.

Podporované edice systémů Windows:
- Windows 10 Creators Update (všechny edice)
- Windows 10 (všechny edice)
- Windows 8.1 (všechny edice)
- Windows 7 SP1 (všechny edice)
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2

Poznámka: Verze beta nepodporuje zálohování dynamických disků. Pokud chráněné zařízení obsahuje dynamické disky, zálohování se nezdaří.

### Požadavky a omezení týkající se souborových serverů

Při zálohování souborového serveru podporuje služba Active Backup for Business servery s protokolem SMB (Windows) a rsync 3.0 nebo výše uvedený protokol (Linux). Data můžete do zařízení Synology NAS zálohovat pomocí služby Active Backup for Business.

Poznámka: Verze beta nepodporuje zálohování dynamických disků. Pokud chráněné zařízení obsahuje dynamické disky, zálohování se nezdaří.

### Požadavky a omezení týkající se virtuálních počítačů

V této části jsou uvedeny důležité informace o omezeních nasazení a o podporovaných prostředích virtuálních počítačů.

- Virtuální infrastruktura
  Při zálohování virtuálních počítačů podporuje služba Active Backup for Business následující verze platformy VMware vSphere.
  - Podporované verze platformy VMware vSphere: 5,0, 5,1, 5,5, 6,0, 6,5, 6,7
  - Podporované edice systémů VMware:
    - VMware free ESXi
    - VMware vSphere Essentials, VMware vSphere Essentials Plus
    - VMware vSphere Standard, VMware vSphere Advanced
    - VMware vSphere Enterprise, VMware vSphere Enterprise Plus

  #### Poznámka:

  - V systému VMware free ESXi musí uživatelé před provedením zálohování virtuálního počítače povolit port SSH.
  - Zařízení Synology NAS musí mít veřejnou IP adresu nebo soukromou IP adresu, do které lze přistupovat prostřednictvím systému VMware vSphere ESXi / ESX.
  - Vyžadují se úplná oprávnění správce (doporučeno) nebo omezená oprávnění.
- Porty TCP
  Aby bylo možné operaci úspěšně provést a povolit komunikaci mezi zařízením Synology NAS a servery VMware, jsou vyžadovány následující porty TCP.

  Port TCP | Kde | Poznámky
  --- | --- | ---
  443 | Server vCenter Server, hostitel ESXi | Výchozí port používaný k připojení k infrastruktuře VMware (server vCenter Server a hostitel ESXi) Musí být otevřen na serverech vCenter Server a hostitelích ESXi.
  902 | Hostitel ESXi | Port používaný k přenosu a k přesouvání dat. Musí být otevřen na hostitelích ESXi.

- Virtuální počítače
  - Operační systém
    - Všechny operační systémy podporované systémem VMware a všemi aplikacemi
    - Zálohování zaměřené na aplikace pro systém Microsoft Windows 2003 SP1 a novější, s výjimkou systému Nano Server, z důvodu absence struktury VSS.

  #### Poznámka:

  Chcete-li spustit zálohované zařízení v aplikaci Synology Virtual Machine Manager, mohou být podporovány pouze určité operační systémy. Další informace týkající se podporovaného operačního systému aplikace Synology VMM se nacházejí v tomto článku.

  - Virtuální hardware
    - Podporovány jsou všechny typy a verze virtuálního hardwaru, včetně 62TB VMDK.
    - Disky RDM (Raw Device Mapping) ve fyzickém režimu, nezávislé disky, disky připojené prostřednictvím hostovaného iniciátoru iSCSI nebo disky zapojené do sdílení sběrnice SCSI nejsou podporovány, protože platforma VMware snímky těchto virtuálních počítačů nepodporuje, při zpracování se automaticky přeskakují. Chcete-li zálohovat data na těchto discích, nainstalujte do hostovaného operačního systému agenta služby Active Backup for Business a použijte zálohování fyzického serveru.
  - Software
    - Nástroje VMware: Při zálohování zaměřeném na aplikace a pro obnovení na úrovni souborů OS hosta se vyžadují nástroje VMware (Windows / Linux).
    - Při zálohování zaměřeném na aplikace se vyžadují všechny nejnovější aktualizace Service Pack a opravy operačního systému.
    - Obnovení na úrovni souborů: Je-li operačním systémem hosta systém Windows, jsou podporovanými souborovými systémy NTFS a FAT32; je-li operačním systémem hosta systém Linux, patří mezi podporované souborové systémy NTFS, FAT32, EXT3 a EXT4.
- Omezení
  - Šifrované virtuální počítače, představené ve verzi VMware vSphere 6.5, nejsou v současnosti podporované.
  - Počítače s tolerancí chyb, představené ve verzi VMware vSphere 6.0, nejsou v současnosti podporované.