## Wymagania i ograniczenia

W niniejszej sekcji przedstawiono ważne informacje na temat ograniczeń związanych z wdrażaniem oraz obsługiwanych środowisk w różnych urządzeniach.

Zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby dowiedzieć się więcej o różnych urządzeniach i wymaganiach związanych z wdrażaniem.

- Wymagania i ograniczenia dotyczące urządzenia NAS
- Wymagania i ograniczenia dotyczące komputera osobistego
- Wymagania i ograniczenia dotyczące fizycznego serwera
- Wymagania i ograniczenia dotyczące serwera plików
- Wymagania i ograniczenia dotyczące maszyny wirtualnej

### Wymagania i ograniczenia dotyczące urządzenia NAS

Aby zainstalować program Active Backup for Business, potrzebujesz urządzenia NAS z oprogramowaniem DSM 6.1.7 lub nowszy. Obsługiwane są tylko serwery Synology NAS z procesorami x64 i systemem plików Btrfs. Aby zapewnić sprawne tworzenie kopii zapasowych, zalecamy posiadanie co najmniej 4 GB pamięci RAM i wyłączenie ograniczenia wielkości folderów udostępnionych z powodu mechanizmu deduplikacji.

#### Uwaga:

- Jeśli serwer NAS działa na wersji DSM 6.2 Beta, należy zaktualizować DSM do najnowszej wersji przed zainstalowaniem Active Backup for Business.
- Niektóre modele Synology NAS nie obsługują funkcji Natychmiastowego przywracania do Synology Virtual Machine Manager z powodu ograniczonego miejsca w pamięci masowej danego modelu. Więcej informacji na temat modeli obsługujących VMM można znaleźć tutaj.

### Wymagania i ograniczenia dotyczące komputera osobistego

Program Active Backup for Business obsługuje tworzenie kopii zapasowych urządzeń końcowych działających na platformie Windows.

Obsługiwane wersja systemu Windows:
- Windows 10 Creators Update (wszystkie wersje)
- Windows 10 (wszystkie wersje)
- Windows 8,1 (wszystkie wersje)
- Windows 7 SP1 (wszystkie wersje)

Uwaga: Wersja beta nie obsługuje tworzenia kopii zapasowych dysków dynamicznych. Zadanie tworzenia kopii zapasowej nie powiedzie się, jeśli urządzenie chronione zawiera dyski dynamiczne.

### Wymagania i ograniczenia dotyczące fizycznego serwera

W zakresie tworzenia kopii zapasowej fizycznego serwera program Active Backup for Business wymaga systemu operacyjnego Windows.

Obsługiwane wersja systemu Windows:
- Windows 10 Creators Update (wszystkie wersje)
- Windows 10 (wszystkie wersje)
- Windows 8,1 (wszystkie wersje)
- Windows 7 SP1 (wszystkie wersje)
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2

Uwaga: Wersja beta nie obsługuje tworzenia kopii zapasowych dysków dynamicznych. Zadanie tworzenia kopii zapasowej nie powiedzie się, jeśli urządzenie chronione zawiera dyski dynamiczne.

### Wymagania i ograniczenia dotyczące serwera plików

Do tworzenia kopii zapasowych serwera plików program Active Backup for Business obsługuje serwery z protokołem SMB (Windows) lub rsync 3.0 lub wyższym (Linux). Za pomocą programu Active Backup for Business Możesz utworzyć kopię zapasową danych na serwerze Synology NAS.

Uwaga: Wersja beta nie obsługuje tworzenia kopii zapasowych dysków dynamicznych. Zadanie tworzenia kopii zapasowej nie powiedzie się, jeśli urządzenie chronione zawiera dyski dynamiczne.

### Wymagania i ograniczenia dotyczące maszyny wirtualnej

W niniejszej sekcji przedstawiono ważne informacje na temat ograniczeń związanych z wdrażaniem oraz obsługiwanych środowisk maszyn wirtualnych (VM).

- Infrastruktura wirtualna
  W przypadku tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych oprogramowanie Active Backup for Business obsługuje następujące wersje platformy VMware vSphere.
  - Obsługiwane wersje VMware vSphere: 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7
  - Obsługiwane wersje oprogramowania VMware:
    - VMware free ESXi
    - VMware vSphere Essentials, VMware vSphere Essentials Plus
    - VMware vSphere Standard, VMware vSphere Advanced
    - VMware vSphere Enterprise, VMware vSphere Enterprise Plus

  #### Uwaga:

  - W przypadku rozwiązania VMware free ESXi, użytkownicy będą musieli włączyć port SSH do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych.
  - Serwer Synology NAS musi mieć publiczny lub prywatny adres IP, do którego można uzyskać dostęp przez VMware vSphere ESXi / ESX.
  - Wymagane są pełne uprawnienia administracyjne (zalecane) lub ograniczone.
- Porty TCP
  Aby wykonać operację pomyślnie i włączyć komunikację między serwerem Synology NAS i serwerami VMware, wymagane są następujące porty TCP.

  Port TCP | Gdzie | Uwagi
  --- | --- | ---
  443 | Serwer vCenter, host ESXi | Domyślny port używany do połączeń z infrastrukturą VMware (serwer vCenter i host ESXi). Należy otworzyć na serwerach vCenter i hostach ESXi.
  902 | Host ESXi | Port używany do przesyłania i ruchu danych. Musi być otwarty na hostach ESXi.

- Maszyny wirtualne
  - System operacyjny
    - Wszystkie systemy operacyjne obsługiwane przez VMware i dowolne aplikacje.
    - Tworzenie kopii zapasowych aplikacji w systemie Microsoft Windows 2003 z dodatkiem SP1 lub nowszym z wyjątkiem Nano Server z powodu braku ram VSS.

  #### Uwaga:

  W zakresie uruchamiania kopii zapasowej urządzenia w programie Synology Virtual Machine Manager obsługiwane są tylko określone systemy operacyjne. Więcej informacji na temat systemów operacyjnych obsługiwanych w programie Synology VMM można znaleźć w tym artykule.

  - Sprzęt wirtualny
    - Obsługiwane są wszystkie typy i wersje sprzętu wirtualnego, w tym 62 TB VMDK.
    - Dyski Raw Device Mapping (RDM) w trybie fizycznym, niezależne dyski, dyski podłączone przez zewnętrzny inicjator iSCSI i dyski uwzględnione w udostępnianiu magistrali SCSI nie są obsługiwane, ponieważ VMware nie obsługuje migawek takich maszyn wirtualnych. Są one automatycznie pomijane podczas przetwarzania. Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową danych na takich dyskach, zainstaluj agent Active Backup for Business w systemie operacyjnym gościa i użyj kopii zapasowej serwera.
  - Oprogramowanie
    - Narzędzia VMware: Narzędzia VMware są wymagane do tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików w systemie gościa (Windows / Linux).
    - Wszystkie najnowsze dodatki Service Pack i poprawki są wymagane do tworzenia kopii zapasowych aplikacji.
    - Przywracanie na poziomu pliku: Jeśli systemem operacyjnym gościa jest Windows, obsługiwane są systemy plików NTFS i FAT32; jeśli systemem operacyjnym gościa jest Linux, obsługiwane systemy plików obejmują NTFS, FAT32, EXT3 i EXT4.
- Ograniczenia
  - Szyfrowane maszyny wirtualne, funkcja wprowadzona w VMware vSphere 6.5, nie są na razie obsługiwane.
  - Maszyny odporne na błędy, funkcja wprowadzona w VMware vSphere 6.0, nie są obecnie obsługiwane.