## Conditions et limites

Cette section vous fournit des informations importantes quant aux limitations du déploiement et aux environnements pris en charge sur différents périphériques.

Vous pouvez consulter les sections suivantes pour en savoir plus sur les différents périphériques et exigences en matière de déploiement.

- Configuration requise et limitations des NAS
- Configuration requise et limitations des ordinateurs personnels
- Configuration requise et limitations des serveurs physiques
- Configuration requise et limitations des serveurs de fichiers
- Configuration requise et limitation des machines virtuelles

### Configuration requise et limitations des NAS

Pour installer Active Backup for Business, un NAS avec DSM 6.1.7 ou une version supérieure est requis et seuls les serveurs Synology NAS x64 et le système de fichiers Btrfs sont pris en charge. Pour les performances de sauvegarde, il est recommandé de disposer d'au moins 4 Go de RAM et de ne pas configurer de quotas de dossiers partagés en raison du mécanisme de déduplication.

#### Remarque :

- Si votre NAS fonctionne sous DSM 6.2 Bêta, mettez à jour DSM vers la version la plus récente avant d'installer Active Backup for Business.
- Certains modèles Synology NAS ne prennent pas en charge la fonctionnalité Restauration instantanée sur Synology Virtual Machine Manager (VMM) en raison de l'espace de stockage limité fourni avec les modèles. Reportez-vous ici pour plus de détails sur les modèles qui prennent en charge VMM.

### Configuration requise et limitations des ordinateurs personnels

Active Backup for Business prend en charge la sauvegarde des périphériques de point de terminaison fonctionnant sur la plate-forme Windows.

Édition de Windows prise en charge :
- Windows 10 Creators Update (toutes les éditions)
- Windows 10 (toutes les éditions)
- Windows 8.1 (toutes les éditions)
- Windows 7 SP1 (toutes les éditions)

Remarque : La version bêta ne prend pas en charge la sauvegarde des disques dynamiques. Une tâche de sauvegarde échouera si le périphérique protégé contient des disques dynamiques.

### Configuration requise et limitations des serveurs physiques

Pour la sauvegarde de serveurs physiques, Active Backup for Business prend en charge le système d'exploitation Windows.

Édition de Windows prise en charge :
- Windows 10 Creators Update (toutes les éditions)
- Windows 10 (toutes les éditions)
- Windows 8.1 (toutes les éditions)
- Windows 7 SP1 (toutes les éditions)
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2

Remarque : La version bêta ne prend pas en charge la sauvegarde des disques dynamiques. La tâche de sauvegarde échouera si le périphérique protégé contient des disques dynamiques.

### Configuration requise et limitations des serveurs de fichiers

Pour sauvegarder le serveur de fichiers, Active Backup for Business prend en charge les serveurs fonctionnant avec le protocole SMB (Windows) et le protocole rsync 3.0 ou version ultérieure (Linux). Vous pouvez sauvegarder des données sur votre Synology NAS à l'aide d'Active Backup for Business.

Remarque : La version bêta ne prend pas en charge la sauvegarde des disques dynamiques. La tâche de sauvegarde échouera si le périphérique protégé contient des disques dynamiques.

### Configuration requise et limitation des machines virtuelles

Cette section vous fournit des informations importantes quant aux limitations du déploiement et aux environnements pris en charge des machines virtuelles (MV).

- Infrastructure virtuelle
  Pour la sauvegarde d'une machine virtuelle, Active Backup for Business prend en charge les versions suivantes de la plate-forme VMware vSphere.
  - Version prise en charge de VMware vSphere : 5,0, 5,1, 5,5, 6,0, 6,5, 6,7
  - Éditions prises en charge de VMware :
    - VMware free ESXi
    - VMware vSphere Essentials, VMware vSphere Essentials Plus
    - VMware vSphere Standard, VMware vSphere Advanced
    - VMware vSphere Enterprise, VMware vSphere Enterprise Plus

  #### Remarque :

  - Pour VMware free ESXi, les utilisateurs doivent activer le port SSH pour effectuer une sauvegarde de la machine virtuelle.
  - Votre Synology NAS doit disposer d'une IP publique ou d'une IP privée accessible via VMware vSphere ESXi / ESX.
  - Des autorisations administratives complètes (recommandé) ou limitées sont requises.
- Ports TCP
  Pour effectuer l'opération avec succès et activer la communication entre Synology NAS et des serveurs VMware, les ports TCP suivants sont requis.

  Port TCP | Où | Remarques
  --- | --- | ---
  443 | Serveur vCenter, hôte ESXi | Le port par défaut utilisé pour les connexions à l'infrastructure VMware (serveur vCenter et hôte ESXi). Doit être ouvert sur les serveurs vCenter et les hôtes ESXi.
  902 | Hôte ESXi | Port utilisé pour le transfert et le déplacement de données. Doit être ouvert sur les hôtes ESXi.

- Machines virtuelles
  - Système d'exploitation
    - Tous les systèmes d'exploitation pris en charge par VMware et toutes les applications
    - Sauvegarde propre à une application pour Microsoft Windows 2003 SP1 ou une version ultérieure, à l'exception de Nano Server, en raison de l'absence de VSS framework.

  #### Remarque :

  Si vous souhaitez exécuter le périphérique sauvegardé sur Synology Virtual Machine Manager, seuls des systèmes d'exploitation particuliers sont pris en charge. Reportez-vous à cet article pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge sur Synology VMM.

  - Matériel virtuel
    - Tous les types et versions de matériel virtuel sont pris en charge, y compris 62 TB VMDK.
    - Les disques Raw Device Mapping (RDM) en mode physique, les disques indépendants, les disques connectés via un initiateur in-guest iSCSI ou les disques engagés dans un partage de bus SCSI ne sont pas pris en charge, car VMware ne prend pas en charge les instantanés de ces MV, et leur traitement est automatiquement ignoré. Si vous souhaitez sauvegarder des données sur de tels disques, installez l'agent Active Backup for Business sur votre système d'exploitation invité et utilisez une sauvegarde de serveur physique à la place.
  - Logiciel
    - VMware Tools : Les VMware Tools sont nécessaires pour les sauvegardes dépendant d'une application et pour la restauration au niveau des fichiers d'un système d'exploitation invité (Windows / Linux).
    - Tous les service packs du système d'exploitation et les correctifs sont requis pour une sauvegarde propre à une application.
    - Restauration niveau des fichiers : Si le système d'exploitation est Windows, les systèmes de fichiers pris en charge sont NTFS et FAT32 ; si le système d'exploitation est Linux, les systèmes de fichiers pris en charge comprennent NTFS, FAT32, EXT3 et EXT4.
- Limites
  - Les machines virtuelles chiffrées, une fonctionnalité introduite dans VMware vSphere 6.5, ne sont pas prises en charge pour le moment.
  - Les machines à tolérance de défaillance, une fonctionnalité introduite dans VMware vSphere 6.0, ne sont pas prises en charge pour le moment.