## 如何運行備份

Active Backup for Business 係依照以下流程執行虛擬機器備份：

1. 新的備份任務開始時，Active Backup for Business 會連線至虛擬主機，並要求 vCenter Server 或 ESXi 主機建立虛擬機器快照。虛擬機器磁碟會調整至唯讀狀態，且每個虛擬磁碟都會接收到一個增量檔案，使用者在備份過程中對虛擬機器進行的所有變更都會寫入檔案。
2. 如果您替備份任務啟動了應用程式感知備份，Active Backup for Business 會連線至虛擬機器客體作業系統部署執行進程，並執行客體內的任務處理。
3. Active Backup for Business 會從唯讀虛擬機器磁碟讀取虛擬機器資料，並透過網絡傳輸模式將資料傳輸到 Synology NAS 上的備份目的地。第一次的整機備份完成後，在進行增量備份（唯有在 CBT 啟動時才適用）時，Active Backup for Business 會透過 VMware CBT 技術，僅取得自上次備份以來有變更的資料區塊。如果無法使用 CBT，Active Backup for Business 便會執行完整備份。

在傳輸虛擬機器資料時，Active Backup for Business 會壓縮來源虛擬機器的資料，並在動態傳輸過程中加密資料，然後再傳回 Synology NAS。備份代理程式讀取完虛擬機機器的資料後，Active Backup for Business 會要求 vCenter Server 或 ESXi 主機提交虛擬機器快照。