## Jak działają kopie zapasowe

Funkcja Active Backup for Business wykonuje kopię zapasową maszyn wirtualnych zgodnie z poniższym procesem:

1. Po rozpoczęciu nowego zadania tworzenia kopii zapasowej, funkcja Active Backup for Business łączy się z hostami wirtualizacji i żąda od serwera vCenter lub hosta ESXi utworzenia migawki maszyny wirtualnej. Dyski maszyn wirtualnych są wprowadzane w stan tylko do odczytu, a każdy dysk wirtualny otrzymuje plik delta. Wszystkie zmiany wprowadzane przez użytkownika w maszynie wirtualnej podczas tworzenia kopii zapasowej są zapisywane w plikach delta.
2. Jeśli dla zadania tworzenia kopii zapasowych włączona jest funkcja uwzględniania aplikacji, funkcja Active Backup for Business łączy się z gościnnymi systemami operacyjnymi maszyny wirtualnej, wdraża procesy uruchamiania na gościnnych maszynach wirtualnych i wykonuje zadania przetwarzania danych.
3. Funkcja Active Backup for Business odczytuje dane maszyny wirtualnej z dysku maszyny wirtualnej tylko do odczytu i przesyła je do miejsca docelowego kopii zapasowej na serwerze Synology NAS w trybie przesyłania sieciowego. Po utworzeniu pierwszej pełnej kopii zapasowej, w następnej kopii przyrostowej (tylko z włączoną funkcją CBT), funkcja Active Backup for Business wykorzystuje oprogramowanie VMware CBT do pobierania tylko tych bloków danych, które uległy zmianie od poprzedniego czasu tworzenia kopii zapasowej. Jeśli funkcja CBT nie jest dostępna, funkcja Active Backup for Business wykona pełną kopię zapasową.

Podczas przesyłania danych maszyn wirtualnych funkcja Active Backup for Business kompresuje dane źródłowe maszyn wirtualnych, szyfruje je podczas transferu w locie, a następnie przesyła z powrotem do serwera Synology NAS. Po zakończeniu odczytywania danych maszyny wirtualnej przez serwer proxy kopii zapasowej, Active Backup for Business żąda od serwera vCenter lub hosta ESXi wykonania migawki maszyny wirtualnej.