## File Server

File Server では、SMB または Rsync と通信するサーバーが保護されます。

Active Backup for Server のユーザーの場合：

Active Backup for Business は Active Backup for Server のアップグレード バージョンであるため、以前作成されて Active Backup for Server で実行されるバックアップ タスクはそのまま残り、[ファイル サーバー] のカテゴリ下で Active Backup for Business で保護され続けます。

#### 注:

- Microsoft Windows サーバーでフォルダを共有する方法の詳細情報については、Microsoft の TechNet 公式ウェブサイトを参照してください。Linux サーバーで rsync をセットアップする方法の詳細情報については、このウェブサイトを参照してください。
- ファイル転送に SMB を使用するには、ポート 139 (netbios-ssn)、445 (microsoft-ds)、137 (Nmbd)、または 138 (Nmbd) がソース サーバーで有効化されている必要があります。
- SMB を使用して別の Synology NAS をバックアップするには、ソースの Synology NAS にログインし、[コントロール パネル] > [ファイル サービス] > [SMB/AFP/NFS] を選択して、[SMB サービスを有効化] チェックボックスにチェックを入れ、[適用] をクリックしてください。

### バックアップ タスクの作成

ソースにもよりますが、関連したタブで [SMB バックアップ] または [Rsync バックアップ] を作成することができます。

#### バックアップタスクを作成する：

1. [作成] をクリックして、ウィザードを開始します。
2. バックアップ モードを選択する：
   - Multi-versioned: タスクが実行されるたびに、ソースにおける新しいバージョンの変更が、バックアップ先の新しいフォルダに完全にコピーされます。

   注:Linux ソースの場合は、セットアップの後でブロック転送を構成できます。

   - Mirroring: 毎回タスクを実行すると、ソース フォルダで行った変更内容すべてが、コピー先にコピーされ、既存ファイルを上書きます。これにより、コピー先のフォルダが完全なミラー コピーとなります。
   - Incremental: タスクが実行されるたび、新しく追加されたソース ファイルや変更されたソース ファイルがコピー先にコピーされ、以前のバージョンのファイルが上書きされます。

   3つの異なるタイプのバックアップ モードを持つ DSM の最終バックアップ ファイルの変化形の詳細は、下記の表を参照してください。

3. 以下を行い、バックアップ タスクを構成します：
   - SMB Backup の場合：[サーバー アドレス]、[アカウント]、[パスワード] を入力します。
   - Rsync バックアップの場合：ドロップダウンメニューから、[サーバー アドレス]、[ポート]、[アカウント] を入力してから、[接続モード] と [認証方法] を選択します。
   - Rsync バックアップは以下の3つの接続モードを提供します。rsync module モード (暗号化なしの データ転送を提供)、SSH 上の rsync shell モード、およびSSH 上の rsync module モードです。
   - Rsync バックアップは2つの認証方法を提供します。パスワードまたは SSH キーによる。
4. [次へ] をクリックして続行します。
5. 以下の 4 つの項目を使用して転送するものを指定します：
   - このフォルダにおけるすべての下位フォルダおよびファイルはバックアップされません。
   - このフォルダのすべての下位フォルダおよびファイルがバックアップされます。
   - このフォルダで選択した下位フォルダのみがバックアップされます。
   - このフォルダや選択した下位フォルダのファイルがバックアップされます。
6. [次へ] をクリックして続行します。
7. [タスク名] および [ローカル パス] を入力し、バックアップ タスクの [スケジュール] を設定します。
   - [Rsync バックアップ] を構成する場合には、[帯域幅] を構成するオプションや、[圧縮] および [ブロック転送] を有効化するオプションがあります。
8. バックアップ モードとして [複数のバージョン] を選択した場合、不要なバージョンを自動的に削除し、空き容量を開放することで、バックアップ バージョンを管理するための [ローテーション ポリシー] をセットアップするためのオプションが利用できます。
   - すべてのバージョンを保持：すべてのバックアップ バージョンが保存されます。
   - GFS (（｢Grandfather-Father-Son｣親子三代) 保持ポリシー：

     GFS 保持ポリシーを選択した場合、少なくとも1つの規則が構成される必要があります。

     すべての構成された規則がお互いにオーバーラップしています。何日、何週、何か月、または何年の間、バージョンを保持するかを選択できます。異なる保持ポリシーをセットアップして、貴社自身の保持ポリシーをカスタマイズできます。

     例えば、すべてのバージョンを最初の30日間保持して、2回目の30日間は各日の最新バージョンを保持するとします。30日を [すべてのバージョンを保持する日数] に挿入し、30日を [1日の1つのバージョンを保持する日数] に挿入する必要があります。

9. タスク設定を確認し、[適用] をクリックしてバックアップ タスクの作成を終了します。

#### 注:

- Active Backup for Business でバックアップされないファイルがある場合は、次のような状況が考えられます。
  - ファイル/フォルダのパスが 4096 文字を超えている。
  - ファイル/フォルダ名が 255 文字を超えている。
  - ファイル/フォルダ名が「 .」または「 ..」
  - ファイル/フォルダ名が @ActiveBackup または target.db を含んでいる。
  - 暗号化されて共有されているファイル/フォルダ名が 135 文字を超えている。
- SMB バックアップは Microsoft アカウントをサポートしません。
- SMB バックアップはジャンクション ポイントをバックアップしません。
- SMB バックアップは Windows ボリューム シャドウ コピー サービス (VSS) をサポートしてデータの一貫性を確保します。Windows VSS は Windows Server 2012 以降でサポートされています。VSS を Windows サーバー上で有効化することで、Active Backup for Server は、共有されたリモート SMB ファイルにデータを保管している VSS 対応サーバー アプリケーションのボリューム シャドウ コピーを作成できます。
- 管理者共有フォルダ (例えば、C$、D$) は Windows VSS をデフォルトでサポートしていません。
- SSH キーによる認証には SSH キーが必要です。サポートされるキー タイプは、rsa2、dsa、ecdsa、および ed25519 で、パスフレーズの付いた rsa1 と SSH のキーはサポートされません。

### バックアップ タスクの管理

タスク ビューで、作成されたすべてのバックアップ タスクのリストを見ることができます。タブの上部のボタンで、これらを管理することができます。

#### バックアップ タスクを編集する：

1. 編集するバックアップ タスクを選択し、[編集] をクリックします。
2. ここでは、リモート サーバー情報、接続モード、認証方法の変更、バックアップ フォルダとファイル フィルタ設定の調整、バックアップ スケジュールの有効化・無効化、その他の設定の構成を行うことができます。
3. バックアップ モードとして [マルチバージョン] を選択した場合、バックアップ ローテーション設定を編集することができます。

#### ファイル フィルタを管理するには：

1. バックアップ タスクを選択し、[編集] > [ファイル フィルタ] をクリックします。
2. 特定のファイルをそのファイル タイプに基づいてバックアップ ジョブから取り除くことができます。あるいは、以下の方法でカスタム フィルタを作成できます。
   - ファイル名：ファイル名でカスタム フィルタを作成します。指定のフィルタのあるファイルはバックアップから除外されます。
   - ファイル拡張子：拡張子でカスタム フィルタを作成します。指定のファイル拡張子はバックアップから除外されます。ファイルの拡張子は *.拡張子 (例えば、*.iso) を追加することで指定できます。
   - ワイルドカード文字：より高度なファイル名フィルタとしてワイルドカード文字 (*) を使用できます。

#### 注:

1. ファイル フィルタはファイルのみをフィルタにかけて、フォルダはかけません。
2. ワイルドカードは、ゼロまたは非スペース文字を示しています。以下の例を参照してください。
   - a* は a で始まる任意の単語を示します (例：account、apple)。
   - *e は e で終わる任意の単語を示します (例：apple、table)。
   - *12* は 12 を含む任意の単語を示します (例：2012、1220、341256)。

#### バックアップ タスクを実行する：

セットアップ中にバックアップ スケジュールを設定することができます。これにより、バックアップ タスクがスケジュールに従って定期的に動作します。または、[バックアップ] をクリックしてタスクをすぐに実行できます。

#### バックアップ タスクを復元する：

1. 復元するタスクを選択し、[復元] をクリックします。
2. ご希望の復元方法を選択してください。

- カスタム ロケーション - 上書き
- カスタム ロケーション - スキップ
- オリジナル ロケーション - 上書き
- オリジナル ロケーション - スキップ

3. 復元するフォルダまたはファイルを選択し、[次へ] をクリックします。
4. カスタム場所に復元したい場合は、データを復元する先のフォルダを選択して [次へ] を選択してください。
5. 設定をチェックし、[復元] をクリックして復元を開始します。

#### 注:

Microsoft SQL または Exchange サーバーをバックアップして復元する方法の詳細は、以下のチュートリアルを参照してください。

- Microsoft SQL サーバーの場合
- Microsoft Exchange サーバーの場合

#### バックアップ タスクを削除する：

1. 削除するバックアップ タスクを選択します。
2. [削除] をクリックします。

#### E メール通知を有効にする：

[コントロール パネル] > [通知] > [詳細設定] の順に進み、通知を受けたいイベントを選択します。

#### ごみ箱を有効にする：

[コントロール パネル] > [共有フォルダ] の順に進み、バックアップ データを保存している共有フォルダを選択し、次に [編集] > [全般] > [ごみ箱を有効にする] の順にクリックします。

#### 注:

- 一度に1つの SMB サーバーのバックアップ タスクのみを実行できますが、こえは Rsync サーバーに限定されません。
- バックアップおよび復元タスクは同時には実行できません。
- 特定のパスを指定することで、複数のバックアップ タスクを各ソース サーバーにセットアップできます。
- タスクを復元するには、Synology NAS はソース サーバーに対する書き込み権を必要とします。
- Synology NAS がソース サーバーでファイルにアクセス権限がない場合、これらのファイルはバックアップの際にスキップされます。
- Remote shell（リモートシェル）モードは暗号化転送にのみ対応しています。
- バックアップ/復元タスクは、停止または切断されると、再開できません。タスクの切断の可能性を低減させるには、タスクを実行する前に、インターネット接続が安定し、帯域幅が十分であることを確認してください。
- ごみ箱は Rsync ミラー バックアップでサポートされていません。