## 物理的サーバー

物理的サーバーをバックアップするには、ターゲットの物理的サーバーで Active Backup for Business Agent をインストールすることが必要になります。DSM の物理的サーバーでバックアップ タスクを構成することができます。物理的サーバーを保護するために、ベア メタル、システム ボリューム、およびカスタマイズされたボリュームという3つのバックアップ タイプがあります。

### はじめる前に

#### 次の点にご注意ください。

- 保護したいターゲット デバイスに Active Backup for Business Agent をインストールしてください。Synology ダウンロード センターに行くか、または [Active Backup for Business] > [物理的サーバー] > [デバイスの追加] の順に進んで、デバイス用の32ビットまたは 64ビットのインストーラをダウンロードします。

- Active Backup for Business で [テンプレート] を構成してください。[設定] > [テンプレート] > [作成] の順に進んでテンプレートを作成するか、あるいはデフォルトのテンプレートを選んで [編集] をクリックしてデフォルトのテンプレートを編集します。

- テンプレートのバックアップ設定の構成は、同じバックアップ設定を大量展開されている複数のデバイスに適用するのに役立つことがあります。展開と保護のギャップを避けるために、物理的サーバーを保護するように設定されたデフォルト テンプレートは、リストされ削除することができません。常にデフォルト テンプレートを編集するか、あるいは他のテンプレートを加えることができます。
- テンプレートを作成する時に、バックアップ タイプ、バックアップ スケジュール、圧縮、暗号化設定、およびバージョン保持ポリシーについて決めることができます。物理的サーバーのバックアップの復元許可は調整できません。admin (ユーザー)、管理者 (グループ)、およびログインされたアカウント (ユーザー) の所有者のみがデバイスのバックアップ バージョンにアクセスすることができます。

#### 注:

- Active Backup for Business Agent および Microsoft Windows Active Directory Service (ADS) で複数のデバイスに同時にエージェントをインストールする方法についての詳細はこのヘルプ記事を参照してください。

#### バックアップタスクを作成する：

物理的サーバーにエージェントがインストールされ、物理的サーバーがサーバーに接続されると、接続済みサーバーのバックアップ タスクが、それに一致したテンプレートに従って作成されます。これはまた各デバイスに対して1つ以上のバックアップ タスクの作成をサポートします。特定のデバイスに新しいタスクを作成する方法：[物理的サーバー] に進むと、デバイス ビューから開始して、ターゲット デバイスを選択し、[作成] をクリックしてタスク作成ウィザードを入力するか、あるいは [タスク リスト] > [作成] の順に進んで、タスク作成ウィザードで後で保護したいデバイスを決定することができます。.

- バックアップ タスクの作成：

タスク名：タスク名を構成します。タスクの高速なフィルタ/検索のために、名付けパターンを持つことが推奨されます。

- ターゲット デバイスを選択：

このステップは、[作成] をクリックする前にデバイスが選択されない場合にのみ現れます。サーバーに接続された物理的サーバーのリストはこのステップで表示されます。

- バックアップ先：

パッケージのインストール中、Btrfs 共有フォルダ - ActiveBackupforBusiness が自動で作成されます。Btrfs 共有フォルダのみが、NAS 上のバックアップ先として選択されます。

- ソース タイプを選択：

3つのソース タイプがサポートされます。

- ベアメタル：デバイス設定、アプリケーション、およびすべてのファイルを含む物理的サーバー全体が、このモードでバックアップされます。
- システム ボリューム：ドライバーのみがバックアップされます。
- カスタマイズされたボリューム：[選択] をクリックし、次に保護したいターゲット ボリュームを選択します。USB (フラッシュ ドライバー) はサポートされていません。

タスク設定：ソース データは、タスク設定に従って、[圧縮] および [暗号化] できます。[タスク設定] をクリックし、希望の設定を構成してください。

- バックアップ タスクをスケジュール：

- 手動バックアップ：手動バックアップは、1回限りのバックアップを意味します。バックアップ タスクを作成後、最後のステップで直ちにバックアップすることに決めるか、あるいはタスクを選択して次にコンソール上で [今すぐ実行] をクリックします。
- スケジュール バックアップ：毎日バックアップするか、あるいは特定の日にのみバックアップするか、希望のバックアップ スケジュールを定義します。タスクは設定に従い、1日に1回あるいは1時間に1回実行できます。

- 保持ポリシーを選択：

このステップでは、以下の保持ポリシーのいずれかを選択して作成済みタスクに適用できます。

- すべてのバージョンを保持：すべてのバックアップ バージョンが保存されます。
- 以下の方法を適用：

Synology は Grandfather-Father-Son (GFS) 保持ポリシーを採用しています。バックアップ バージョンが保持される時間枠を毎日、毎週、毎月、毎年にそれぞれ設定することができます。特定の時間枠に複数のバックアップ バージョンがある場合は、最新のものだけが維持されます。例えば、ポリシーを、1日につき1時間ごとにバックアップタスクが実行される1日に対して [その日の一番最新のバージョンを保持] に設定すると、23:00 にバックアップされたバージョンのみが保持されます。

[以下の方法を適用] にチェックを入れると少なくとも1つのポリシーを設定する必要があります。すべての構成されたポリシーがお互いにオーバーラップする、ということに注意してください。例えば、最初の3か月間は毎日、2番目の3か月間は毎週、そして3番目の3か月間は毎月バックアップ バージョンを保持するとしてポリシーを設定したい場合。チェックボックスにチェックを入れて、下記の写真が表示しているように数字を挿入してください。

24週の期間は、以前の90日間の毎日のバックアップ バージョンを含んでいます。また、最初の毎週のバックアップは7番目の毎日のバックアップと等しくなります。また9か月の期間は、以前の24週間の毎週のバックアップ バージョンと90日間の毎日のバックアップ バージョンを含んでいます。そして最初の毎週のバックアップは4番目の毎週のバックアップと等しくなります。

- 今すぐバックアップ：

ウィザードはスケジュールにかかわらず即座のバックアップを許可します。

#### 1つまたは複数のバックアップ タスクを編集する方法：

それは、個別のタスク編集とバッチによるタスク編集の両方をサポートします。バックアップ先を除き、設定の大部分を修正できます。しかし、バッチ編集では、[タスク名] および [ディスティネーション] は変更できません。

異なったタスクで変化する設定を誤って変更することを避けるために、設定はデフォルトでそのまま残るように設定されています。バッチ編集が必要な場合、変更を行いたいセクションのチェックボックスにチェックを入れてください。

#### 注:

もし、[適用] をクリックする前に、未チェックのボックスにチェックを入れた場合、セクションの設定はすべての選択されたタスクにおいて同じままになります。

#### 1つまたは複数のバックアップ タスクを削除する方法：

[タスク リスト] に進んでタスクを選択し、次に [削除] をクリックします。アクションを確認後、選択されたタスクが削除されますが、その一方データはバックアップ先に残ったままです。

タスクがデバイスに与えられていない時でも、デバイスはまだサーバーに接続されたままです。このデバイスは常に [デバイス リスト] で見つけることができます。そして、いつでもそのデバイスに対してタスクを作成できます。

#### Changed Block Tracking (CBT) テクノロジーの有効化方法：

バックアップ プロセスを合理化するため、物理的サーバーをバックアップする時にはデフォルトで Changed Block Tracking (CBT) テクノロジーが採用されています。CBT の機能性を確保するため、保護されたそれぞれのデバイスで Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) がオンになっていることを確認してください。

Active Backup for Business で採用されている CBT テクノロジーは VSS を活用しデバイス用にスナップショットを撮り、かつスナップショット間の変更されたブロックを識別します。VSS は Microsoft の内蔵テクノロジーに属します。したがって、Active Backup for Business が CBT テクノロジーを実行中は、それはパフォーマンスへの介入を回避することができます。最初のフル バックアップ後、CBT テクノロジーは、それぞれのデバイスが変更されたブロックだけを NAS に転送できるようにします。したがって、それは帯域幅のリソースの節約に役立ち、またバックアップのプロセスを高速化します。

#### 注:

- それぞれのバックアップ タスクの最初のバックアップはフル バックアップになります。そして、CBT テクノロジーは最初のバックアップに適用されません。2回目のバックアップからは、デバイスの VSS サービスがオフになっていない限り、Active Backup for Business は増分バックアップのみを行います。

### 物理的サーバーの復元

物理的サーバーのバックアップはバックアップ済みデータを復元するためにさまざまな方法をサポートします。
- VMwareへの即時の復元：この方法は、Windows ベースの物理的デバイスのバックアップ イメージのフォーマットを VMware 上の仮想マシンに変換します。そしてそれは圧縮されて重複排除された物理的サーバーのバックアップ ファイルから VMware 上の仮想マシンを直接再起動してダウンタイムを最小化します。
- フル VM 復元：この方法は、Windows ベースの物理的デバイスのバックアップ イメージのフォーマットを VMware 上の仮想マシンに変換します。そしてそれは最新のステータスまたは以前のいずれかの時点に復元できます。この方法は時間とシステム リソースを多く使用しますが、完全なディスクの I/O パフォーマンスを提供します。
- Synology Virtual Machine Manager (VMM) への即時の復元：ダウンタイムの許容値が限られている場合の緊急な事例においては、物理的サーバーのバックアップ済みイメージを Synology の Virtual Machine Manager (VMM) にマウントして、それに電源を入れてビジネスを続行することが貴社にとっての選択肢になります。物理的サーバーでバックアップされたイメージを Virtual Machine Manager にマウントするには Virtual Machine Manager が同じ DSM にインストールされている必要があります。
- 細かい (ファイル/フォルダ レベル) 復元：物理的サーバーのバックアップは、Active Backup for Business Portal を通じた細かい (ファイル/フォルダ レベル) 復元をサポートします。Admins はタスク作成中とタスク編集中に復元権限を委任できます。詳しくは、このヘルプ記事を参照してください：Active Backup for Business Portal。
- ベアメタル復元：ベアメタルの復元は、リカバリ メディアにより可能です。デバイス全体またはバックアップされたボリュームを回復するには、あらかじめ回復メディアを作成しておいてください。Active Backup for Business リカバリ メディア クリエイターを使用してメディアを自動的に作成するか、あるいはカスタマイズされたメディアを作成する方法の詳細はこの作成ガイドを参照してください。

Synology Active Backupリカバリ メディア クリエイターはダウンロード センターでダウンロードできます。

#### 注:

- 物理的サーバーのバックアップ タスクは admin、管理者グループ、および割り当て済みアカウントのみが復元できます。この設定は、Active Backup for Business 上で常に調整可能です。
- 現在 Active Backup for Business は 4Kn ディスクによる物理的サーバーのバックアップをサポートしていません。