Transmission Line Calculator Wellenwiderstand, Induktivitäts- und Kapazitätsbelag ungewöhnlicher Strukturen | Info und Hilfe | © Hartwig Harm DH2MIC V2.0 - 22. April 2018

Struktur A: runder Innenleiter und Aussenleiter in Form von: berechnet mit Geben Sie Innenleiterdurchmesser und Abstände in Millimetern ein. b ist nur bei "Rechteckigem Rohr", "U-förmiger Schiene", "L-förmigem Profil" und "2 Ebenen ungleich weit weg" nötig. Beispiel: d=10 a=13 b=20 εr =1.0 Zur Berechnung bzw. Neuberechnung auf 'Neuberechnung' klicken.
Durchmesser (d) in mm | Abstand (a) in mm | Abstand (b) in mm | Epsilon εr | k speziell
Z in Ohm | L' in nH/m | C' in pF/m | k
Geladen von http://dh2mic.darc.de/tlc/ | Struktur B: runder Innenleiter und Aussenleiter in Form von: berechnet mit Geben Sie Innenleiterdurchmesser und Abstände in Millimetern ein. b ist nur bei "Rechteckigem Rohr", "U-förmiger Schiene", "L-förmigem Profil" und "2 Ebenen ungleich weit weg" nötig. Beispiel: d=10 a=13 b=20 εr =1.0 Zur Berechnung bzw. Neuberechnung auf 'Neuberechnung' klicken.
Durchmesser (d) in mm | Abstand (a) in mm | Abstand (b) in mm | Epsilon εr | k speziell
Z in Ohm | L' in nH/m | C' in pF/m | k
oder von http://www.qsl.net/dh2mic/tlc/