Приложения
Приложение
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЙ НА ЭЛЕКТРОДАХ ЛАМП
Обозначение	Лампа	Напряжение на электродах, В	
		Анод	Катод	Управл. гртка	Накал	
Л1	Первый каскад УВЧ	110	0,58	О	6,3	
Л2	Второй каскад УВЧ	110	0,58	о	6,3	
ЛЭ	Третий каскад УВЧ	110	0,58	о	6,3	
Примечание. Измерения необходимо производить ламповым вольтметром типа ВК7-9 относительно корпуса приемни» Величины напряжения могут отличаться от указанных на ±20 "/<).
Приложение
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЙ НА ВЫВОДАХ ТРАНЗИСТОРОВ	
Обозначение	Транзистор	Постоянное напряжение на выводах, В	
		Коллектор	База	Эмиттер	
ПП1	Первый смеситель	О	8,8	9	
ПП2	Второй каскад буферного усилителя	—6,8	0	0,46	
ПП4	Первый каскад буферного усилителя	4,0	0	—0,25	
ППЗ	Второй каскад буферного усилителя	0,46	3,0	3,15	
ПП5	Первый гетеродин	4,0	0	—0,25	
ПП6	Первый каскад УПЧ-11 широкой полосы	—8,0	0	0,24	
ПП7	Третий гетеродин	0	5,8	, 6,0	
ПП8	Второй каскад УПЧ-11 широкой полосы	—5,6	0	0,26	
ПП9	Третий каскад УПЧ-11	0	3	3,3	
ППЮ	Четвертый каскад УПЧ-11	—9,2	0	0,29	
ПП11	Пятый каскад УПЧ-11	0	7,2	7,5	
ПП12	Первый каскад УНЧ	0	4,5	4,7	
ПП13	Широкополосный каскад УНЧ	3,3	7,3	7,5	
ПП14	Предоконечный каскад УНЧ	0	7,8	8,0	
ПП15	Усилитель мощности УНЧ	0	9,3	9,6	
ПП16	Усилитель мощности УНЧ	0	9,3	'9,6	
ПП17	Первый каскад УПТ АРУ	—2,5	—11,5	—12	
ПП18	Кварцевый калибратор	0	4,4	4,0	
ПП19	Второй каскад УПТ АРУ	--12	—2,5	—2,2	
ПП20	Первый каскад УПЧ-1	0	2,8	3,0	
ПП21	Второй каскад УПЧ-1	0	2,8	3,0	
ПП22	Третий каскад УПЧ-1	0	0,5	0,8	
ПП23	Второй гетеродин	0	5,7	3,0	
ПП24	Второй смеситель	0	3,8	4,1	
ПП25	Первый каскад УПЧ-11 узкой полосы	—8,0	0	0,24	
ПП26	Второй каскад УПЧ-11 узкой полосы	—6,0	0	0,26	
ПП27	Третий каскад УПЧ-11 узкой полосы	—5,6	0	0,26	
28