Обозначение	Транзистор	Постоянное напряжение на выводах, В	
		Коллектор	База	Эмиттер	
ПП28	Первый каскад усилителя выхода ПЧ-11	0,3	1,6	1,9	
ПП29	Второй каскад усилителя выхода ПЧ-11	—6,0	0	0,3	
ППЗО	Автогенератор	о	13,6	9,9	
ПП31	Автогенератор	о	13,6	9,9	
ПП32	Первый каскад УПТ стабилизатора	15	3,7	3,2	
ППЗЗ	Регулирующий транзистор	10	14,9	15,1	
ПП34	Регулирующий транзистор	10	15,2	15,5	
ППЗЗ	Каскад УПТ стабилизатора	10	14,9	15,1	
ПП36	Регулирующий транзистор	10	15,1	15,25	
Примечание. Напряжения на выводах транзисторов измеряются относительно корпуса приемника ламповым вольтметром типа ВК.7-9 при нагрузке приемника на одну пару головных телефонов типа ТА-56М, включенной АРУ и положении ручки УСИЛЕНИЕ ПЧ в крайнем правом положении. Напряжения на выводах транзисторов могут отличаться от указанных на ±20%.
Приложение 3
УРОВНИ СИГНАЛОВ В ПРИЕМНИКЕ
№ п.п.	Электроды ламп и выводы транзисторов	Величина напряжения	
		Узкая полоса	Широкая полоса	Частота	
1	База транзистора ПП15	1,4 В		1000 Гц	
2	База транзистора ПП16	1,4 В	—	1000 Гц	
3	База транизистора ПП14	56 мВ	—	1000 Гц	
4	База транзистора ПП13	63 мВ	—	1000 Гц	
5	База транзистора ПП12	65 мВ	—	1000 Гц	
6	База транзистора ПП11	10 мВ	—	4,5 МГц	
7	Эмиттер транзистора ПП10	14 мВ	—	4,5 МГц	
8	База транзистора ПП9	0,8 мВ	—	4,5 МГц	
9	База транзистора ПП8	—	0,17 мВ	4,5 МГц	
10	База транзистора ПП6	—	32 мкВ	4,5 МГц	
11	Детектор AM	500 мВ	—	4,5 МГц	
12	База транзистора ПП27	400 мкВ	—	4,5 МГц	
13	База транзистора ПП26	35 мкВ	—	4,5 МГц	
14	База транзистора ПП25	32 мкВ	—	4,5 МГц	
15	База транзистора ПП24	20 мкВ	—	33 МГц	
16	База транзистора ПП22	9 мкВ	—	33 МГц	
17	База транзистора ПП21	3,4 мкВ	—	33 МГц	
18	База транзистора ПП20	2,5 мкВ		33 МГц	
19	База транзистора ПП1 (по первой промежуточной частоте)	1,3 мкВ		33 МГц	
20	Катод лампы ЛЗ	11—18 мкВ		100—425 МГц	
21	Управляющая сетка лампы Л2	9—15 мкВ		425 МГц	
22	Катод лампы Л1	3—5 мкВ		425 МГц	
23	С антенного входа	1—5 мкВ		100—425 МГц	
24	Сигнал первого гетеродина на эмиттере транзистора ППЗ	0,25 В		132—198 МГц	
25	Сигнал первого гетеродина на коллекторе транзистора ПП2	0,5 В		132—198 МГц	
26	Сигнал первого гетеродина на эмиттере транзистора ПП1 (переключатель РОД РАБОТЫ в положение КОРР.)	0,1—1 В	—	132—198 МГц	
27	Сигнал кварцевого калибратора	Не менее 20 мкВ		100—425 МГц	
		на каждой гармо-			
		нике			
28	Сигнал второго гетеродина на эмиттере транзистора ПП24	80 мВ		28,5 МГц	
29	Сигнал третьего гетеродина на коллекторе ПП9	6 мВ		4,5 МГц	
Примечания: 1. Подача сигнала от генератора стандартных сигналов с выходным сопротивлением 75 0м осуществляется через конденсатор, емкость которого не менее 100 пФ.
2. Измерения производят в режиме ТЕЛЕФОН AM при т=0,3 и F==1000 Гц.
3. Измерения на базе транзистора ПП11 производятся в режиме ТЕЛЕФОН ЧМ при девиации частоты efc20 кГц и частоте модуляции 1000 Гц. Регулятор усиления промежуточной частоты устанавливают в положение, соответствующее отношению сигнал+шум/шум=3. Регуляторы УСИЛЕНИЕ НЧ и УСИЛЕНИЕ ПЧ могут быть в крайнем правом положении. Напряжение на одной паре телефонов типа ТА-56М— 1,5 В. 4. Сигналы гетеродина измеряются ламповым вольтметром типа B3-25,
29