Перечень элементов к принципиальной 'схеме радиоприемника Р-313М2 (к прил. 9)
Обозначение	Наименование и тип	Основные данные, номинал	Количество	Примечание	
	Резисторы				
К1	ОМЛТ-0,125-200 0м ± 10%	200 0м	1		
R2*	Резистор проволочный	10 0м	1	Подбирается 7—13 0м	
R3, R4	ОМЛТ-0,125-68 0м±10%	68 0м	2		
R5*	Резистор проволочный	10 0м	1	Подбирается 7—13 0м	
R6	ОМЛТ-0,5-680 0м±10%	680 0м	1		
R7	ОМЛТ-0,125-1,0 к0м±10%	1,0 кОм	1		
R8	ОМЛТ-0,123-270 0м±5%	270 0м	1		
R9	ОМЛТ-0,125-220 0м±10%	220 0м	1		
RIO	ОМЛТ-0,125-1,1 к0м±10%	1,1 кОм	1		
RII*	ОМЛТ-0,25-620 0м±5»/о	620 0м	1		
R12	ОМЛТ-0,125-100 0м±10%	100 0м	1		
R13	ОМЛТ-0,125-270 0м±10%	270 0м	1		
R14	ОМЛТ-0,5-150 0м±5%	150 0м	1		
R15*	ОМЛТ-0,25-620 0м±5°/о	620 0м	1		
R16	ОМЛТ-0,125-220 0м±5%	220 0м	1		
R17	ОМЛТ-0,5-82 0м±5%	82 0м	1		
R18	ОМЛТ-0,125-10 0м ± 10%	10 0м	1		
R19	ОМЛТ-0,125-150 к0м±10%	150 кОм	1		
R20	ОМЛТ-0,125-4,7 к0м±10%	4,7 кОм	1		
R21	ОМЛТ-0,125-12 к0м±10%	l'2 кОм	1		
R22	ОМЛТ-0,125-2,2 к0м±10%	2,2 кОм	1		
R23	ОМЛТ-0,125-4,7 к0м±10%	4,7 кОм	1		
R24	ОМЛТ-0,125-12 к0м±10%	12 кОм	1		
R25	ОМЛТ-0,125-10 к0м±10%	10 кОм	1		
R26	ОМЛТ-0,125-2,2 к0м±10%	2,2 кОм	1		
R27*	ОМЛТ-0,125-15 0м±10%	15 0м	1		
R28	ОМЛТ-0,125-3,3 к0м±10%	3,3 кОм	1		
R29*	ОМЛТ-0,125-1 к0м±10%	1 кОм	1		
R30	ОМЛТ-0,125-470 0м±10%	470 0м	1		
R31	ОМЛТ-0,125-2,2 к0м±10%	2,2 кОм	1		
R32	ОМЛТ-0,125-1,0 к0м±10%	1,0 кОм	1		
R33	ОМЛТ-0,125-390 0м±10%	390 0м	1		
R35	ОМЛТ-0,125-100 0м±10%	100 0м	1		
R36	ОМЛТ-0,125-4,7 к0м±10%	4,7 кОм	1		
R37	ОМЛТ-0,125-10 к0м±10'%	10 кОм	1		
R38	ОМЛТ-0,125-1,5 к0м±10%	1,5 кОм	1		
R39*	ОМЛТ-0,125-10 0м±10%	10 0м	1		
R40	ОМЛТ-0,125-3,3 к0м±10%	3,3 кОм	1		
R41	ОМЛТ-0,125-1,5 к0м±10%	1,5 кОм	1		
R42	ОМЛТ-0,125-270 к0м±10%	270 кОм	1		
R43	ОМЛТ-0,125-8,2 к0м±10%	8,2 кОм	1		
R44	ОМЛТ-0,125-3,3 к0м±10%	3,3 кОм	1		
R45	ОМЛТ-0,125-15 к0м±10%	15 кОм	1		
R46	ОМЛТ-0,125-5,6 к0м±10%	5,6 кОм	1		
R47	ОМЛТ-0,125-100 0м±10%	100 0м	1		
R48	ОМЛТ-0,125-680 0м±10%	680 0м	1		
R49	ОМЛТ-0,125-680 0м±10%	680 0м	1		
R50*	ОМЛТ-0,125-100 0м±10%	100 0м	1		
R51	ОМЛТ-0,125-100 0м±10%	100 0м	1		
R52	ОМЛТ-0,125-3,3 к0м±10%	3,3 кОм	1		
R53	ОМЛТ-0,125-2,2 к0м±10%	2,2 кОм	1		
R54	СП5-16ВБ-0,25 Вт-3,3 к0м±10%	3,3 кОм	1		
R55	ОМЛТ-0,125-8,2 к0м±10%	8,2 кОм	1		
R56	ОМЛТ-0,125-8,2 к0м±10%	8,2 кОм	1		
R57	11СП-1-1-33 кОм±20°/о-А-ВС-3-32	33 кОм	1		
R58	ОМЛТ-0,125-68 к0м±10%	68 кОм	1		
R59	ОМЛТ-0,125-100 к0м±10%	100 кОм	1		
R60*	Резистор проволочный	10 0м	1	Подбирается 7—13 0	
R61	ОМЛТ-1-15 к0м±10%	15 кОм	1		
R62	ОМЛТ-0,125-4,7 к0м±10%	4,7 кОм	1