Обозначение	Наименование и тип	Основные данные, номинал	Количество	Примечание	
R63	ОМЛТ-0,125-68 кОм ± 10'%	68 кОм	1		
R64	ОМЛТ-0,125-8,2 к0м±10%	8,2 кОм	1		
R65	ОМЛТ-0,125-8,2 к0м±10%	8,2 кОм	1		
R66	ОМЛТ-0,125-1,2 к0м±5%	1,2 кОм	1		
R67	ОМЛТ-0,125-20 к0м±10%	20 кОм	1		
R68	ОМЛТ-0,125-2,7 к0м±10%	2,7 кОм	1		
R69	ОМЛТ-0,125-130 0м±5,°/о	130 0м	1		
R70	ОМЛТ-0,5-300 0м±10%	300 0м	1		
R71	ОМЛТ-0,125-300 0м±10%	300 0м	1		
R72	ОМЛТ-0,125-300 0м ± 10%	300 0м	1		
R73	Терморезистор СТ-З-17-330 0м±20%	330 0м	1		
R74	ОМЛТ-0,125-3,6 к0м±10%	3,6 кОм	1		
R75	ОМЛТ-0,125-3,6 к0м±101%	3,6 кОм	1		
R76	Терморезистор СТ-З-17-330 0м±20%	330 0м	1		
R77	ОМЛТ-0,125-27 0м±10%	27 0м	1		
R78	ОМЛТ-0,125-27 0м±10%	27 0м	1		
R79	ОМЛТ-0,125-3,6 к0м±10%	3,6 кОм	1		
R80	ОМЛТ-0,125-3,3 к0м±10%	3,3 кОм	1		
R81*	ОМЛТ-0,125-2,7 к0м±10%	2,7 кОм	1		
R83	ОМЛТ-0,125-20 к0м±10%	20 кОм	1		
R84	ОМЛТ-0,125-470 0м±10%	470 0м	1		
R85	ОМЛТ-0,125-33 0м ± 10%	33 0м	1		
R86	ОМЛТ-0,125-1,5 к0м±10%	1,5' кОм	1		
R87	ОМЛТ-0,125-4,7 к0м±10%	4,7 кОм	1		
R88*	ОМЛТ-0,125-4,7 к0м±10%	4,7 кОм	1		
R89	ОМЛТ-0,125-20 к0м±10%	20 кОм	1		
R90	ОМЛТ-0,125-1,5 к0м±10%	1,5 кОм	1		
R91	ОМЛТ-0,125-4,7 к0м±10%	4,7 кОм	1		
R92*	ОМЛТ-0,125-1,5 к0м±10%	1,5 кОм	1		
R93	ОМЛТ-0,125-2,7 к0м±10%	2,7 кОм	1		
R94	ОМЛТ-0,125-1,5 к0м±10%	1,5 кОм	1		
R95	ОМЛТ-0,125-8,2 к0м±10%	8,2 кОм	1		
R96	ОМЛТ-0,125-1,0 к0м±10%	1,0 кОм	1		
R97	ОМЛТ-0,125-20 к0м±10%	20 кОм	1		
R98	ОМЛТ-0,125-20 к0м±10%	20 кОм	1		
R99	ОМЛТ-0,125-1,0 к0м±10%	1,0 кОм	1		
RIOO	ОМЛТ-0,125-470 0м±10%	470 0м	1		
R102	ОМЛТ-0,125-1,5 к0м±10%	1,5 кОм	1		
R103	ОМЛТ-0,125-1,0 к0м±10%	1,0 кОм	1		
R104	11СП-1-1-1 кОм±20.%-А-ВС-3-32	1,0 кОм	1		
R105	ОМЛТ-0,5-270 0м±10%	270 0м	1		
R106—R108	ОМЛТ-0,125-270 0м±10%	270 0м	3		
R109	ОМЛТ-125-27 0м±10%	27 0м	1		
RIIO	ОМЛТ-0,125-10 кОм ± 10%	10 кОм	1		
R112*	ОМЛТ-0,125-47 0м±10%	47 0м	1		
R113	ОМЛТ-0,125-1,5 к0м±10%	1,5 кОм	1		
B.114	ОМЛТ-0,125-1,0 к0м±10%	1,0 кОм	1		
R115	ОМЛТ-0,125-2,2 к0м±10%	2,2 кОм	1		
R116	ОМЛТ-0,125-470 0м±10%	470 0м	1		
R117	ОМЛТ-0,125-1,0 к0м±10%	1,0 кОм	1		
RU8	ОМЛТ-0,125-10 к0м±101%	10 кОм	1		
R119	ОМЛТ-0,125-6,8 к0м±10%	6,8 кОм	1		
R120	ОМЛТ-0,125-3,3 к0м±10%	3,3 кОм	1		
R121	ОМЛТ-0,125-100 0м±10%	100 0м	1		
R122	ОМЛТ-0,125-2,2 к0м±10%	2,2 кОм	1		
R123	ОМЛТ-0,125-150 к0м±10%	150 кОм	1		
R124	ОМЛТ-0,125-4,7 к0м±10%	4,7, кОм	1		
R125	ОМЛТ-0,125-10 0м±10%	10 0м	1		
R126	ОМЛТ-0,125-2,2 к0м±10%	2,2 кОм	1		
R127	ОМЛТ-0,125-4,7 к0м±10%	4,7 кОм	• 1		
R128*	ОМЛТ-0,125-100 0м±10'%	100 0м	1		
R129	ОМЛТ-0,125-3,3 к0м±10%	3,3 кОм	1		
S4