Обозначение	Наименование и тип	Основные данные, номинал	Количество	Примечание	
СЮЗ	КМ-4а-М75-100 пф±5%	100 пФ	1		
С104, С105	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0.047 мкф	2		
С106	КМ-4а-М75-100 пФ.±5%	100 пФ	1		
С107	КМ-5а-М75-330 пФ±10%	330 пФ	1		
С108	КМ-5а-М75-330 пФ±10%	330 пФ	1		
С109	КМ-5а-М75-330 пФ±10%	330 пФ	1		
С110	КМ-5а-М75-330 пФ±10%	330 пФ	1		
С111	К50-29-25 В-10 мкФ-В	10 мкФ	1		
С112	К50-29-63 В-4,7 мкФ-В	4,7 мкФ	1		
СИЗ	К50-29-25 В-10 мкФ-В	10 мкф	2	Вкл. параллельно	
С114	К50-29-63 В-4,7 мкФ-В	4,7 мкф	1		
С115	БМ-2-200-3300±10°/о	3300 пФ	1		
С116	МБМ-160-0,1±10%	0,1 мкФ	1		
С117	К73-15-400В-0,047 ± 5 %	0,047 мкф	1		
Cjl8	К73-15-400В-0,033±5 ч/о	0,033 мкФ	1		
С119	К73-15-400В-0,01.±5:%	0,01 мкФ	1		
С120	К50-29-63 В-4,7 мкФ-В	4,7 мкф	1		
С121	БМ-2-200-0,01±10%	0,01 мкФ	1		
С122*	КМ-5а-М1500-3300 пФ±10%	3300 пФ	1		
С123	МБМ-160-0,5±10%	0,5 мкф	1		
С124	К50-29-25 В-10 мкФ-В	10' мкф	1		
С125*	КМ-4а-М47-75 пФ±5%	75 пФ	1		
С126	К50-29-25 В-10 мкФ-В	10 мкф	1		
С127	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С128	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкФ	1		
С129*	КМ-5а-М47-270 пФ±10%	270 пФ	1		
С130	КПТ-1Аа-Н70-3300 пФ^%	3300 пФ	1		
С131*	КТ-1-М47-6,8 пФ±10%-3	6,8 пФ	1		
С133	КМ-4а-М75-68 пФ±5%	68 пФ	1		
С134	КМ-4а-М47-33 пФ±5%	33 пФ	1		
С135	КМ-4а-ПЗЗ-16 пФ±5%	16 пФ	1		
С136*	КТ-1-М75-15 пФ±5%-3	15 пФ	1		
С137	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С138	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С139	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкф	1		
С140	КМ-4а-М75-68 пФ±5%	68 пФ	1		
С141	КТ-1-М75-4.7 пФ±10%-3	4,7 пФ	1		
С142	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкф	1		
С143	КТ-1-М75-4,7 пФ±10%-3	4,7 пФ	1		
С144	КМ-4а-М75-68пФ±5%	68 пФ	1		
С145	КТ-1-М75-4,7 пФ±10%-3	4,7 пФ	1		
С146	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкф	1		
С147	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкФ	1		
С148*	КТ-1-М47-3,3 пФ±10'%-3	3,3 пФ	1		
С149	КМ-4а-М47-47 пФ±5%	47 пФ	1		
С150	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкф	1		
С151	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкф	1		
С152	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкф	1		
С153	КМ5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкф	1		
С154	КМ-4а-М75-68 пФ±5%	68 пФ	1		
С155	КТ-1-М75-4,7 пФ±10%	4,7 пФ	1		
С156	КМ-4а-М75-75 пФ±5%	75 пФ	1		
С157	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкФ	1		
С158	КМ-5а-М75-200 пФ±5%	200 пФ	1		
С159	КМ-5а-М75-560 пФ±5%	560 пФ	1		
С160	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкФ	1