Обозначение	Наименование и тип	Основные данные, номинал	Количество	Примечание	
С162	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкФ	1		
С163	К50-29-63 В-4,7 мкФ-В	4,7 мкФ	1		
С164	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкФ	.1		
С165	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С166	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкФ	1		
С167*	КМ-4а-М75-68 пФ,±5%	136 пФ	2	Вкл. параллельно	
С168	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкФ	1		
С169*	КТ-1-М75-3.9 пФ±10°/о-3	3,9 пФ	1		
С170*	КМ-5а-М75-330 пФ±5%	330 пФ	1		
С171*	КТ-1-М75-3.9 пФ±10°/о-3	3,9 пФ	1		
С172*	КМ-5а-М75-330 пФ±5%	330 пФ	1		
С173*	КТ-1-М75-3.9 пФ±10°/о-3	3,9 пФ	1		
С174*	КМ-5а-М75-330 пФ±5%	330 пФ	1		
С175*	КТ-1-М75-3.9 пФ±10%-3	3,9 пФ	1		
С176*	КМ-5а-М75-330 пФ±5%	330 пФ	1		
С177*	КТ-1-М75-3.9 пФ±10°/о-3	3,9 пФ	1		
С178*	КМ-5а-М75-330 пФ±5%	330 пФ	1		
С179*	КТ-1-М75-3.9 пФ±10°/о-3	3,9 пФ	1		
С180*	КМ-5а-М75-330 пФ±5%	330 пФ	1		
С181*	КТ-1-М75-3,9 пФ±10%-3	3,9 пФ	1		
С182*	КМ-5а-М75-330 пФ±5%	330 пФ	1		
С183*	КТ-1-М75-3,9 пФ±10%-3	3,9 пФ	1		
С184*	КМ-4а-М75-68 пФ±5%	136 пФ	2	Вкл. параллельно	
С185	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкФ	1		
С186	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкФ	1		
С187	КМ-5а-М4,7-160 пФ±5%	160 пФ	1		
С188	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С189	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С190	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С191*	КМ-5а-М75-270 пФ±10%	270 пФ	1		
С192	К50-29-63 В-4,7 мкФ-В	4,7 мкф	1		
Cl93	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С194	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкФ	1		
С195	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкФ	1		
С196	КМ-5а-М75-120 пФ±5%	120 пФ	1		
С197	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкФ	1		
С198	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкФ	1		
С199	К50-29-160 В-10 мкФ-В	10 мкФ	1		
С200	КМ-5а-М75-560 пФ±5%	560 пФ	1		
С201	К50-29-25 В-47 мкФ-В	47 мкФ	1		
С202	К50-29-160 В-10 мкФ-В	10 мкФ	1		
С203	К50-29-16 В-100 мкФ-В	100 мкф	1		
С204	К50-29-25 В-47 мкФ-В	47 мкф	1		
С206	К52-2-15-400±20%-Б	400 мкф	1		
С207	К50-29-25 В-22 мкФ-В	22 мкФ	1		
С209	К52-2-15-50±20%-Б	50 мкф	1		
С210	К50-29-25 В-47 мкФ-В	47 мкф	1		
С211	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С212	КМ-5а-Н90-0,047 мкф	0,047 мкФ	1		
С213	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С214	КМ-4а-М75-100 пФ,±5%	100 пФ	1		
С215*	КМ-5а-М75-160 пФ±5%	160 пФ	1		
38