Часть 1. Техническое описание

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Переносной радиоприемник Р-313М2 предназначен для приема на слух телефонных сигналов с амплитудной и частотной модуляцией, телеграфных сигналов по биениям и с помощью внутренней тонмодуляции, а также для работы с другими устройствами.
Приемник может работать в полевых и стационарных условиях, на подвижных объектах на стоянке и на ходу при температуре окружающего воздуха от —50 до +50°С и относительной влажности воздуха до 98 1%.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Диапазон работы приемника разбит на четыре поддиапазона:
1поддиапазон—100—165МГц (3—1,82 м); П поддиапазон—165—231 МГц (1,82—1,3 м);
III поддиапазон—231—330МГц (1,3—0,91 м):
IV  поддиапазон—330— 425  МГц   (0,91— 0,705 м).
2.2. Смена поддиапазонов происходит путем вращения ручки НАСТРОЙКА. Установка частот принимаемых сигналов производится при помощи шкал грубой и точной настройки. Последняя обеспечивает точность отсчета при помощи оптической системы.
Градуировка шкал выполнена в мегагерцах. Деления грубой шкалы нанесены через 5 МГц на всех поддиапазонах, а цифры — через 25 МГц.
Деление точной шкалы на 1 и II поддиапазонах нанесены через 100 кГц (цифры—через 1 МГц), а на III и IV поддиапазонах — через 200 кГц (цифры — через 2 МГц).
Погрешность градуировки и установки частоты по точной шкале после коррекции по внутреннему кварцевому калибратору не должна превышать 0,015'% в нормальных климатических условиях и 0,051%—во всем интервале рабочих температур и влажности.
2.3. Чувствительность приемника в нормальных климатических условиях при отношении сигнала к шуму, равном 3, не хуже:
а) в режиме ТЕЛЕФОН AM при модуляции частотой 1000 Гц и глубине модуляции 30'% при любой полосе пропускания (с выключенной и включенной АРУ) и режиме ТЕЛЕФОН ЧМ при модуляции частотой 1000 Гц с девиацией частоты ±-20 кГц при широкой полосе: 1 и 11 поддиапазоны—4 мкВ; III и IV поддиапазоны -~ 5 мкВ;

б) в режимах ТЕЛЕГРАФ. ТОН. и ТЕЛЕГРАФ. БИЕНИЯ:
1 и II поддиапазоны—2,5 мкВ; III и IV поддиапазоны — 3,5 мкВ. В IV поддиапазоне на частотах свыше 400 МГц допускается ухудшение чувствительности в два раза.
В интервале рабочих температур допускается ухудшение чувствительности на 25;% от заданных норм.
2.4. Ослабление чувствительности приемника к сигналам по зеркальным и полузеркальным каналам (по 1 и II преобразованиям) не менее 60 дБ на 1, II и III поддиапазонах, не менее 58 дБ на IV поддиапазоне до 400 МГц и не менее 52 дБ на IV поддиапазоне на частотах свыше 400 МГц.
2.5. Ослабление чувствительности приемника к сигналам первой и второй промежуточных частот не менее 86 дБ.
2.6. Ослабление чувствительности приемника по комбинационным каналам, а также другим побочным каналам приема не менее 60 дБ.
2.7. Приемник имеет двойное преобразование частоты. Первая промежуточная частота  равна 33 МГц, вторая промежуточная частота — 4,5 МГц.
2.8. Приемник имеет две полосы пропускания — широкую и узкую:
а) узкая полоса пропускания: не менее 60 кГц— на уровне 0,5; не более 180 кГц—на уровне 0,001;
б) широкая полоса пропускания: не  менее 200 кГц — на уровне 0,5; не более 600 кГц — на уровне 0,001. 2.9. В приемнике предусмотрен: выход первой промежуточной частоты (33 МГц) — расположен на задней стенке  кожуха, предназначен для   подключения панорамно-индикаторного устройства типа Р-319 через специальную приставку ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЧ-1, которая обеспечивает на выходе на частоте 25 МГц напряжение не менее 10 мкВ на нагрузке, имеющей входное сопротивление 100 кОм и входную емкость 39 пФ. Полоса пропускания не менее 0,5 МГц;
выход   второй    промежуточной    частоты (4,5 МГц) — расположен на задней стенке кожуха, предназначен для подключения специальных устройств с входным сопротивлением 100 кОм и входной емкостью 100 пФ. Выходное напряжение не менее 0,2 В;
широкополосный выход низкой частоты с полосой 0,2—30 кГц — выведен на переднюю панель через высокочастотный разъем Ш11 с маркировкой НЧ, предназначен для подключения специальных устройств. Выходное напряжение на частоте 1000 Гц не менее 0,3 В, неравномерность частотной харак-

2—1026