1. Приемник в кожухе с крышкой, переносными ремнями и амортизационной подушкой
235х370х335
теристики не более 6 дБ на нагрузке, имеющей входное сопротивление около 0,1 МОм и входную емкость 400 пФ;
ТЕЛЕФОН, ЛИНИЯ — низкочастотный выход, рассчитанный на нагрузку двумя парами низкоом-ных телефонов типа ТА-56М и линией с сопротивлением 600 0м; выведен на переднюю панель. Номинальное значение выходного напряжения на частоте 1000 Гц—1,5 В. Неравномерность частотной характеристики в полосе частот 300—3400 Гц не более 6 дБ, завал на частоте 4,5 кГц не менее 12 дБ.
2.10. В приемнике имеется автоматическая регулировка усиления (АРУ) и ручная регулировка усиления: УСИЛЕНИЕ ПЧ и УСИЛЕНИЕ НЧ.
АРУ обеспечивает изменение выходного напряжения на одной паре головных телефонов не более чем на 10 дБ при изменении входного сигнала на 60 дБ (относительно удвоенной чувствительности).
2.11. Приемник рассчитан на работу с дискоко-нусной антенной, имеющей КБВ не хуже 0,3 в диапазоне частот 100—425 МГц, и с антенной «бегущей волны». Приемник может также работать с любой несимметричной антенной, имеющей волновое сопротивление 75 0м.
2.12. Питание приемника может осуществляться от аккумуляторной упаковки, содержащей батарею из 5 последовательно соединенных аккумуляторов типа 2НКП-20У2, а также от сети переменного тока напряжением 220/127 В, 50 Гц и бортсети с напряжением +26 В через БЛОК ПИТАНИЯ (отрицательный полюс соединен с корпусом).
Питание приемника может осуществляться также от любого другого источника постоянного тока с напряжением 11,25—20 В (отрицательный полюс соединен с корпусом) и пульсацией не выше 1%. Ток потребления — не более 1,5 А. Мощность потребления от аккумуляторной батареи 5Х2НКП-20У2 не более 20 Вт при номинальном напряжении батареи 12,25 В.
Примечание. При всех измерениях руководствоваться формуляром на данный приемник.
3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
3.1. В комплект радиоприемника Р-313М2 входят: радиоприемник с крышкой; аккумуляторная упаковка питания с пятью аккумуляторами типа 2НКП-20У2; блок питания, антенна «бегущей волны»; дискоконусная антенна с мачтой и поворотным устройством; пять запасных аккумуляторов типа 2НКП-20У2; сумка радиста; запасное и вспомогательное имущество; приставка ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЧ-1; документация.
Полная ведомость запасного и вспомогательного имущества указана в формуляре.
Габаритные размеры и масса составных частей приемника указаны в таблице.
Наименование
Габаритные размеры, мм, :не более
Масса, кг, Не более

Наименование	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более	
2. Аккумуляторная упаковка	298х185х191	11,5	
с аккумуляторами и перенос-			
ными ремнями и амортизаци-			
онной подушкой			
3. Блок питания	215х187х180	5,5	
4. Дискоконусная антенна	335х370х1100	19,5	
(в чехле)			
5. Антенна «бегущей волны»	Диаметр 130	1,5	
(в чехле)	Длина 710		
6. Приставка ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЧ-1	130х95х50	0,7	
4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА РАДИОПРИЕМНИКА
4.1. КОНСТРУКЦИЯ РАДИОПРИЕМНИКА
Конструктивно радиоприемник выполнен в bi де пяти основных частей: радиоприемник; приста] ка ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЧ-1; блок питания, ai кумуляторная упаковка; антенное устройство.
Радиоприемник помещается в футляре, имек щем ручку для переноски и съемную крышку, зг крывающую переднюю панель. Крышка прижимг ется к передней панели с помощью двух замко) расположенных на боковых стенках.
На боковых и задней стенках футляра располс жены три кольца для крепления переносных рек ней. На верхней стенке футляра имеются напраЕ ляющие штыри для кнопок, расположенных н мягкой подушке, которыми последняя крепится футляру радиоприемника. Радиоприемник крепю ся в футляре с помощью двух винтов. Между ра диоприемником и футляром находится резинова. прокладка, защищающая радиоприемник от влап и пыли.
Для защиты от механических воздействий ра диоприемник, блок питания и аккумуляторная упа ковка имеют амортизаторы.
В радиоприемнике имеется микрошкала и оп тическое устройство для увеличения изображения шкалы и проекции этого изображения на матовый экран. Для уменьшения воздействия повышенной влажности на параметры радиоприемника приме нена герметизация узлов и деталей.
На задней стенке футляра имеются два отверстия К отверстиям выходит задняя панель радиоприем пика с высокочастотными разъемами ВЫХОД ПЧ-] и ВЫХОД ПЧ-11 с эквивалентами нагрузок. Отвер стия закрываются герметично специальными за глушками.
Внешний вид радиоприемника Р-313М2 показа^ на рис. 1 и 2.
4.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ РАДИОПРИЕМНИКА
Приемник выполнен по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты.
Блок-схема приемника приведена в приложении 8, принципиальная схема — в приложении 9.
Схема приемника включает: УВЧ, первый сме' ситель, первый гетеродин с двумя буферными кас-