Skip Navigation Links
Exit Print View
| Oracle Big Data Appliance ### Safety and Compliance Guide Compliance Model No.: XD2A

Search Scope:

- This Document
- Entire Library

## Deutsch

Für die festverdrahteten Verbindungen zwischen Systemen sowie Verbindungen von Systemen und Peripheriegeräten, die Ports mit nicht modularen Anschlüssen verwenden, müssen abgeschirmte Kabel verwendet werden, um den Grenzwerten für die Emission von Funkfrequenzen zu entsprechen. Alle Verbindungen zu seriellen Ports mit modularen Anschlüssen und verdrahteten Ethernet-Ports können über nicht abgeschirmte Twisted-Pair-(UTP)-Kabel hergestellt werden.

Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Legal Notices |