Skip Navigation Links
Exit Print View
| Oracle Big Data Appliance ### Safety and Compliance Guide Compliance Model No.: XD2A

Search Scope:

- This Document
- Entire Library

## Español

Las conexiones de materiales entre sistemas o entre sistemas y periféricos que utilicen puertos distintos a los puertos de tomas modulares deberán utilizar cables cubiertos que cumplan con los límites de emisión de radiofrecuencias. Cualesquiera conexiones de puertos en serie de tomas modulares o de puertos Ethernet deberán realizarse utilizando cables apareados sin protección (UTP).

Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Legal Notices |