システム設定

SYST:ERR

エラーキューからエラーメッセージの読み取ります。エラーキューは、最大255個のエラーメッセージを格納できます。

コマンド

SYSTem:ERRor[:NEXT]?

レスポンス

SYST:ERR?に対して現在のエラーメッセージを<NR1>,"<string>"形式で返します。

（例） エラーが無い場合
0"No error"を返します。

（例） コマンドエラーの場合
-100,"Command error" を返します。

SYST:VERS

本製品が準拠するSCPI仕様書のバージョンを問い合わせます。

コマンド

SYSTem:VERSion?

レスポンス

SYST:VERS?に対して1999.0を返します。

SYST:FORM:INST:COUN

接続されているKFM2151の台数を問い合わせます。

コマンド

SYSTem:FORMation:INSTruments:COUNt?

レスポンス

SYST:FORM:INST:COUN??に対して、KFM2151の台数を<NR1>形式で返します。