## 个人计算机

若要备份个人计算机，需要在目标个人计算机上安装 Active Backup for Business 代理程序。您可以在 DSM 上为个人计算机配置备份任务。可通过三种备份类型保护个人计算机：裸机、系统存储空间和自定义存储空间。

### 开始之前的准备

#### 请注意以下内容：

- 在要保护的目标设备上安装 Active Backup for Business 代理程序。可以进入 Synology 下载中心或进入 Active Backup for Business > 计算机 > 添加设备，以便为设备下载 32 位或 64 位安装程序。

- 在 Active Backup for Business 上配置模板。进入设置 > 模板 > 创建以创建模板或选择默认模板，然后单击编辑以编辑默认模板。

- 配置模板的备份设置有助于在大规模部署中将相同备份设置应用于多个设备。为了避免部署与保护之间的差距，会列出一个设置为保护个人计算机的默认模板，并且无法移除。可随时编辑默认模板或添加其他模板。
- 创建模板时，可以确定备份类型、备份计划、压缩、加密设置以及版本保留策略。计算机备份的还原权限不可调整。只有 admin（用户）、administrators（群组）和登录帐户（用户）所有者才能访问设备的备份版本。

#### 注：

- 若要了解有关 Active Backup for Business 代理程序以及通过 Microsoft Windows Active Directory 服务 (ADS) 将该代理程序同时安装到多个设备的更多信息，请参阅此帮助文章。

#### 若要创建备份任务：

将代理程序安装在个人计算机上并且个人计算机连接到服务器之后，会根据匹配的模板创建已连接服务器的备份任务。它还支持对每台设备创建多个备份任务。若要创建特定设备的新任务：进入计算机，可以从设备视图开始，选择目标设备，然后单击创建以进入任务创建向导，或进入任务列表 > 创建，然后在任务创建向导中确定以后要保护的设备。

- 创建备份任务：

任务名称：配置任务的名称。建议使用命名模式以更快地过滤/搜索任务。

- 选择目标设备：

仅当在单击创建之前未选择设备时，此步骤才会出现。已连接到服务器的个人计算机列表会显示在此步骤中。

- 备份目的地：

在套件安装过程中，会自动创建一个 Btrfs 共享文件夹 - ActiveBackupforBusiness。只能选择 Btrfs 共享文件夹作为 NAS 上的备份目的地。

- 选择来源类型：

支持三种类型的来源：

- 裸机：在此模式下会备份整个计算机（包括设备设置、应用程序和所有文件）。
- 系统存储空间：只备份系统存储空间。
- 自定义存储空间：单击选择，然后选择要保护的目标存储空间。不支持 USB（闪存驱动器）。

任务设置：源数据可以根据任务设置进行压缩和加密。单击任务设置并配置首选项。

- 安排备份任务：

- 手动备份：手动备份是指仅一次性的备份。创建备份任务之后，可以通过在最后一个步骤中选择立即备份，或选择任务，然后单击控制台上的立即运行来运行任务。
- 计划备份：将所需备份计划定义为每天运行或仅在特定日期运行的备份。任务可以根据设置一天运行一次或一小时运行一次。

- 选择保留策略：

在此步骤中，可以选择以下保留策略之一来应用于创建的任务：

- 保留所有版本：将保留所有备份版本。
- 应用以下方法：

Synology 采用三代 (GFS) 保留策略。您可为以下时间范围分别配置要保留的备份版本时间范围：每小时、每天、每周、每月和每年。如果在一个时间范围内有多个备份版本，则只保留最新版本。例如，如果对于每天每小时运行的备份任务，将策略设置为将当天的最新版本保留 1 天，则只会保留在 23:00 备份的版本。

如果选中应用以下方法，则需要设置至少一个策略。请注意，每个配置的策略都相互重叠。例如，如果要将策略设置为保留头三个月的每日备份版本、第二个三个月的每周备份版本以及第三个三个月的每月备份版本。请勾选复选框并插入数字，如下图所示。

24 周的持续时间包括前面 90 天的每日备份版本，第一个每周备份会等于第七个每日备份。9 个月的持续时间还包括前面 24 周的每周备份版本以及 90 天的每日备份版本，第一个每月备份会等于第四个每周备份。

- 立即备份：

向导允许立即备份而不考虑计划。

#### 若要编辑一个或多个备份任务：

它支持单独和批量编辑任务。除了备份目的地，大多数设置可以进行修改。但是，在批量编辑中，任务名称以及目的地无法更改。

为了避免错误地更改因不同任务而异的设置，这些设置默认情况下设置为保留为原样。勾选在需要批量编辑时要更改的区域的复选框。

#### 注：

- 如果在单击应用之前取消勾选复选框，则该区域的设置会在每个所选任务中保持不变。

#### 若要删除一个或多个备份任务：

进入任务列表以选择任务，然后单击删除。在确认操作之后，所选任务会移除，而数据会保留在备份目的地中。

即使没有任务与其连接，设备仍保持连接到该服务器。可随时在设备列表中找到此设备，并且随时为此设备创建任务。

#### 若要启用更改块跟踪 (CBT) 技术：

为了简化备份过程，默认情况下在备份个人计算机时采用更改块跟踪 (CBT) 技术。为了确保 CBT 正常运行，请确保每个受保护设备上的 Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) 已打开。

Active Backup for Business 中采用的 CBT 技术利用 VSS 为设备拍摄快照并确定快照之间的更改块。VSS 属于 Microsoft 的内置技术，因而可以在 Active Backup for Business 执行 CBT 技术时避免干扰性能。首次完整备份之后，CBT 技术允许每个设备仅将更改的块传输到 NAS。因此，可帮助您节省带宽资源并加快备份过程。

#### 注：

- 每个备份任务的第一个备份会是完整备份，CBT 技术不会应用于第一个备份。从第二个备份开始，Active Backup for Business 仅进行增量备份，除非设备的 VSS 服务已关闭。

#### 若要在个人计算机上更新代理程序的版本：

可从服务器远程更新代理程序。单击更多，然后选择更新代理程序。

#### 若要以物理服务器形式备份个人计算机：

当个人计算机需要备份和执行即时还原到 VMware 或即时还原到 Synology Virtual Machine Manager (VMM) 时，可以更改设备类型并将个人计算机作为物理服务器进行保护。

1. 选择设备并单击更多。
2. 单击更改设备类型。

### 还原个人计算机

- 精细（文件/文件夹级）还原：个人计算机备份支持通过 Active Backup for Business Portal 进行精细（文件和文件夹级）还原。管理员能够通过 DSM 控制面板将还原权限委派给每个最终用户。要了解更多信息，请参阅帮助文章：Active Backup for Business Portal。
- 裸机还原：裸机还原可用于恢复媒体。若要还原整个设备或备份的存储空间，请提前创建恢复媒体。可以参阅此创建指南，以了解如何使用 Active Backup for Business 恢复介质创建程序自动创建媒体或创建自定义媒体。

可以在下载中心下载 Synology Active Backup 恢复介质创建程序。

#### 注：

- 个人计算机的备份任务只能由 admin、administrators 群组和登录帐户进行还原。此设置不可调整。
- 当前在 Active Backup for Business 上不支持使用 4Kn 硬盘备份个人计算机。