## Процедура резервного копирования

Active Backup for Business выполняет резервное копирование виртуальной машины с помощью следующих действий.

1. При запуске новой задачи резервного копирования Active Backup for Business подключается к хостам виртуализации и запрашивает создание снимка виртуальной машины на хосте vCenter Server или ESXi. Диски виртуальной машины переключаются в режим только для чтения, все виртуальные диски получают дельта-файл. Все изменения, внесенные пользователем в виртуальную машину во время резервного копирования, сохраняются в дельта-файлах.
2. Если для задачи резервного копирования включено резервное копирование, согласованное с приложениями, Active Backup for Business подключается к гостевым ОС виртуальной машины, запускает рабочие процессы в гостевых ОС виртуальной машины и выполняет обработку гостевых задач.
3. Active Backup for Business считывает данные виртуальной машины с дисков виртуальной машины, доступных только для чтения, и передает данные в место назначения резервного копирования в Synology NAS с помощью режима сетевой передачи данных. После завершения первого полного резервного копирования в последующем инкрементном резервном копировании (только если включена функция CBT) Active Backup for Business использует технологию VMware CBT для извлечения только блоков данных, измененных со времени последнего резервного копирования. Если функция CBT недоступна, Active Backup for Business будет выполнять полное резервное копирование.

Непосредственно при передаче данных виртуальной машины Active Backup for Business выполнят сжатие и шифрование исходных данных, затем отправляет их обратно в Synology NAS. После того как прокси-сервер резервного копирования считывает данные виртуальной машины, Active Backup for Business запрашивает vCenter Server или хост ESXi для создания снимка виртуальной машины.