## 백업 작동 방식

Active Backup for Business는 아래 절차로 VM 백업을 수행합니다.

1. 새 백업 작업이 시작되면 Active Backup for Business는 가상화 호스트를 연결하고 vCenter Server 또는 ESXi 호스트에 VM 스냅샷 생성을 요청합니다. VM 디스크는 읽기 전용 상태이고 모든 가상 디스크는 델타 파일을 수신합니다. 백업 중에 사용자가 변경한 모든 VM 내용은 델타 파일에 기록됩니다.
2. 백업 작업에 응용 프로그램 인식 백업이 활성화되면 Active Backup for Business는 VM 게스트 OSes를 연결하고 VM 게스트 OSes에서 런타임 프로세스를 배포하고 게스트에서 작업을 처리합니다.
3. Active Backup for Business는 읽기 전용 VM 디스크의 VM 데이터를 읽고 네트워크 전송 모드를 통해 데이터를 Synology NAS의 백업 대상에 전송합니다. 첫 번째 전체 백업 후 Active Backup for Business는 증분 백업(CBT가 활성화된 경우에만)으로 VMware CBT를 사용하여 이전 백업 시간 이후에 변경된 해당 데이터 블록만 검색합니다. CBT를 사용할 수 없는 경우에는 Active Backup for Business는 전체 백업을 수행합니다.

VM 데이터가 전송되는 동안 Active Backup for Business는 원본 VM 데이터를 압축하고 전송 중에 데이터를 암호화한 후 다시 Synology NAS로 보냅니다. 백업 프록시가 VM 데이터를 읽으면 Active Backup for Business는 vCenter Server 또는 ESXi 호스트에 VM 스냅샷 촬영을 요청합니다.