## 要求和限制

本章节为您提供有关部署限制和支持的不同设备环境的重要信息。

您可以参阅以下部分以了解有关不同设备和部署要求的更多详细信息。

- NAS 要求和限制
- 个人计算机要求和限制
- 物理服务器要求和限制
- 文件服务器要求和限制
- 虚拟机要求和限制

### NAS 要求和限制

若要安装 Active Backup for Business，需要运行 DSM 6.1.7 或以上版本的 NAS 设备，并且只支持 x64 Synology NAS 服务器和 Btrfs 文件系统。对于备份性能，建议至少具有 4G RAM，并且不设置共享文件夹配额（因为使用了重复数据删除机制）。

#### 注：

- 如果您的 NAS 运行的是 DSM 6.2 Beta 版，请在安装 Active Backup for Business 之前，先将 DSM 更新为新的版本。
- 某些 Synology NAS 型号不支持即时还原到 Synology Virtual Machine Manager 功能，因为这些型号的存储空间有限。请参阅此处了解有关支持 VMM 之型号的更多详细信息。

### 个人计算机要求和限制

Active Backup for Business 支持备份在 Windows 平台上运行的端点设备。

支持的 Windows 版本：
- Windows 10 创意者更新（所有版本）
- Windows 10（所有版本）
- Windows 8.1（所有版本）
- Windows 7 SP1（所有版本）

注：测试版不支持备份动态硬盘。如果受保护的设备包含动态硬盘，则备份任务会失败。

### 物理服务器要求和限制

对于备份物理服务器，Active Backup for Business 支持 Windows 操作系统。

支持的 Windows 版本：
- Windows 10 创意者更新（所有版本）
- Windows 10（所有版本）
- Windows 8.1（所有版本）
- Windows 7 SP1（所有版本）
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2

注：测试版不支持备份动态硬盘。如果受保护的设备包含动态硬盘，则备份任务会失败。

### 文件服务器要求和限制

对于备份文件服务器，Active Backup for Business 支持使用 SMB (Windows) 和 rsync 3.0 或以上版本 (Linux) 协议运行的服务器。可以使用 Active Backup for Business 将数据备份到 Synology NAS。

注：测试版不支持备份动态硬盘。如果受保护的设备包含动态硬盘，则备份任务会失败。

### 虚拟机要求和限制

本章节为您提供有关部署限制和支持的虚拟机 (VM) 环境的重要信息。

- 虚拟基础架构
  对于虚拟机备份，Active Backup for Business 支持以下版本的 VMware vSphere 平台。
  - 支持的 VMware vSphere 版本：5.0、5.1、5.5、6.0、6.5、6.7
  - 支持的 VMware 版本：
    - VMware 免费 ESXi
    - VMware vSphere Essentials、VMware vSphere Essentials Plus
    - VMware vSphere Standard、VMware vSphere Advanced
    - VMware vSphere Enterprise、VMware vSphere Enterprise Plus

  #### 注：

  - 对于 VMware 免费 ESXi，用户需要启用 SSH 端口来执行虚拟机备份。
  - Synology NAS 需要具有可以通过 VMware vSphere ESXi / ESX 访问的公共 IP 或专用 IP。
  - 需要完整管理权限（建议）或有限权限。
- TCP 端口
  若要成功执行操作并在 Synology NAS 与 VMware 服务器之间启用通信，需要以下 TCP 端口。

  TCP 端口 | 位置 | 备注
  --- | --- | ---
  443 | vCenter Server、ESXi 主机 | 用于连接到 VMware 基础架构（vCenter Server 和 ESXi 主机）的默认端口。必须在 vCenter Server 和 ESXi 主机上打开。
  902 | ESXi 主机 | 用于数据传输和移动的端口。必须在 ESXi 主机上打开。

- 虚拟机
  - 操作系统
    - VMware 和任何应用程序支持的所有操作系统
    - Microsoft Windows 2003 SP1 或以上版本的应用程序感知备份（除了 Nano Server，因为缺少 VSS 框架）。

  #### 注：

  如果要在 Synology Virtual Machine Manager 中运行备份设备，则只能支持特定操作系统。请参阅本文以了解有关 Synology VMM 上支持的操作系统的更多信息。

  - 虚拟硬件
    - 支持所有类型和版本的虚拟硬件，包括 62 TB VMDK。
    - 不支持物理模式的原始设备映射 (RDM) 硬盘、独立硬盘、通过访客中 iSCSI 启动器连接的硬盘或参与 SCSI 总线共享的硬盘，因为 VMware 不支持这类虚拟机的快照，会自动跳过处理。如果您要在这类硬盘上备份数据，请在访客操作系统中安装 Active Backup for Business 代理程序，并改为使用物理服务器备份。
  - 软件
    - VMware Tools：应用程序感知备份和访客操作系统文件级还原 (Windows/Linux) 需要 VMware Tools。
    - 应用程序感知备份需要所有最新操作系统服务套件和补丁。
    - 文件级还原：如果访客操作系统是 Windows，则支持的文件系统是 NTFS 和 FAT32；如果访客操作系统是 Linux，则支持的文件系统包括 NTFS、FAT32、EXT3 和 EXT4。
- 限制
  - 目前不支持加密虚拟机（在 VMware vSphere 6.5 中引入的一种功能）。
  - 目前不支持容错机器（在 VMware vSphere 6.0 中引入的一种功能）。