# Agent Active Backup for Business

Active Backup for Business jest kompleksowym rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych mającym na celu usprawnienie i wzmocnienie ochrony danych w zróżnicowanych środowiskach IT firm. Przed zapewnieniem ochrony i tworzeniem kopii zapasowych danych przechowywanych na komputerach osobistych, a także fizycznych serwerach z systemem Windows program Active Backup Agent należy zainstalować na urządzeniu docelowym dla przeprowadzania zaplanowanych zadań kopii zapasowej i przechowywania kopii zapasowych danych. Zarządzanie jest scentralizowane po stronie serwera, dlatego większość działań wymaga DSM lub uprawnień administratora urządzenia.

## Instalacja

Instalator programu Active Backup for Business Agent dostępny w formacie .msi dla systemów 32-bitowych i 64-bitowych jest dostępny w Centrum pobierania. Oba instalatory można pobrać z poziomu Active Backup for Business w menu DSM > Serwer fizyczny > Dodaj urządzenie. Odnośniki do pobrania obu instalatorów pojawią się w wyskakującym oknie po kliknięciu.

#### Wymagania systemowe:

- Obsługiwane komputery
  - Windows 10 Creators Update (wszystkie wersje)
  - Windows 10 (wszystkie wersje)
  - Windows 8,1 (wszystkie wersje)
  - Windows 7 SP1 (wszystkie wersje)
- Obsługiwany serwer fizyczny:
  - Windows Server 2016
  - Windows Server 2012 R2
  - Windows Server 2012
  - Windows Server 2008 R2
- Obsługiwany system plików:
  - NTFS

#### Aby zainstalować agenta:

Uruchom pobrany program instalacyjny na zgodnym urządzeniu docelowym. Po przeczytaniu i zaakceptowaniu warunków świadczenia usługi Synology rozpocznij instalację. Należy pamiętać, że uprawnienia administratora są wymagane podczas instalacji agenta.

#### Aby zainstalować agenta zbiorczo:

Zbiorcza instalacja jest możliwa przez wykorzystanie istniejącej usługi Microsoft Windows Active Directory (ADS).

#### Aby zaktualizować agenta:

Agenta można zaktualizować, instalując nowszy instalator bezpośrednio na urządzeniu. Aby zdalnie zaktualizować agenta, administratorzy mogą zainstalować nowszego agenta na wielu urządzeniach z Microsoft Windows ADS lub przejść do DSM Active Backup for Business, znaleźć i wybrać urządzenie docelowe, które wymaga aktualizacji, a następnie kliknąć Aktualizuj. Aktualizacja zostanie przetworzona i wykonana automatycznie.

#### Aby odinstalować agenta:

W systemie Windows przejdź do menu Panel sterowania > Programy > Odinstaluj program. Znajdź i wybierz Synology Active Backup for Business Agent, a następnie kliknij Odinstaluj i wykonaj standardowy proces odinstalowywania.

#### Uwaga:

- Instalowanie i odinstalowywanie programu Synology Active Backup for Business Agent wymaga uprawnień administratora urządzenia.
- Konfiguracja zadania kopii zapasowej może być przetwarzana jednocześnie. Więcej informacji można znaleźć w części Konfiguracja i Szablon.

## Konfiguracja

Ustawienia kopii zapasowej można wstępnie konfigurować w usłudze Active Backup for Business zainstalowanej w DSM. Administratorzy mogą modyfikować informacje o kopii zapasowej, takie jak nazwa szablonu, typ kopii zapasowej, miejsce źródłowe i docelowe, harmonogram, strategia przechowywania i delegować uprawnienia przywracania (obsługiwane wyłącznie na serwerze fizycznym) w menu Szablon.

#### Tworzenie szablonu dla kopii zapasowej opartej na agencie:

Administratorzy DSM mogą przejść do menu Active Backup for Business > Ustawienia > Szablon, aby utworzyć szablony kopii zapasowej dla urządzeń. Spośród wszystkich wstępnie konfigurowanych ustawień, Typ kopii zapasowej (PC lub Serwer fizyczny) można zmodyfikować bezpośrednio później podczas logowania. Aby uzyskać dalsze instrukcje, zapoznaj się z następującym punktem: Edycja podsumowania kopii zapasowej.

#### Rozpoczynanie ochrony urządzenia (wdrożenie):

1. Na komputerze z systemem Windows przejdź do Start > Wszystkie programy > Synology > Synology Active Backup for Business Agent, aby uruchomić interfejs usługi.
2. Wprowadź adres serwera Synology NAS w formie adresu IP lub DDNS. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła kliknij przycisk Połącz, aby się zalogować. Możesz również zalogować się przy użyciu protokołu IPv6.
3. Jeśli nie możesz połączyć się z serwerem Synology NAS, kliknij Proxy, aby otworzyć okno z ustawieniami serwera proxy. Wprowadź ustawienia i połącz się ponownie z serwerem Synology NAS.
4. Po udanym połączeniu z Synology NAS wyświetlone zostanie podsumowanie kopii zapasowej na podstawie dopasowanego szablonu utworzonego wcześniej. Po kliknięciu OK zadanie kopii zapasowej urządzenia zostanie utworzone.

#### Uwaga:

- Spacja („ ”) jest liczona jako znak w polach tekstowych.

#### Edycja podsumowania kopii zapasowej:

Aby edytować Typ kopii zapasowej (PC lub serwer fizyczny) i Typ licencji (bezpłatna) na stronie podsumowania kopii zapasowej, wymagane są uprawnienia administratora DSM.

1. Kliknij wartość Typ kopii zapasowej lub Typ licencji, która ma być edytowana.
2. Wprowadź nazwę konta i hasło administratora DSM, aby umożliwić następujące działania.
3. Edycja typu.

#### Uwaga:

- Zadanie kopii zapasowej nie zostanie utworzone, jeśli podsumowanie kopii zapasowej nie zostanie potwierdzone przez kliknięcie OK.
- Jeśli typ kopii zapasowej zostanie zmieniony z serwera fizycznego na komputer, uprawnienie przywracania zostanie zamienione na Administratora (użytkownika), Administratora (grupę) i zalogowanego użytkownika.
- Jeśli typ kopii zapasowej zostanie zmieniony z komputera na serwer fizyczny, uprawnienie przywracania zostanie zamienione tylko na Administratora (użytkownika) i Administratora (grupę). Można edytować uprawnienia przywracania w zadaniu funkcji Active Backup for Business.
- Ustawień utworzonego zadania nie można zmieniać przez edycję dopasowanego szablonu.

#### Natychmiastowe wykonanie zadania kopii zapasowej:

Pierwsza kopia zapasowa może być utworzona zgodnie z harmonogramem lub w momencie utworzenia zadania. Są to wstępnie skonfigurowane ustawienia w menu Szablon > Harmonogram. Aby umożliwić wykonanie kopii zapasowej natychmiast po utworzeniu zadania, zaznacz pole wyboru: Utwórz kopię zapasową od razu po podłączeniu klienta do serwera.

#### Uwaga:

- Ręcznej kopii zapasowej nie można wykonywać przez agenta, ale wyłącznie przez usługę Active Backup for Business na DSM.
- Funkcja CBT (śledzenie zmiany bloku) jest obsługiwana głównie przez usługę VSS (Volume Shadow Copy) na urządzeniu Windows, które obsługuje usługę VSS. Zadanie śledzenia będzie stosowane począwszy od drugiej kopii zapasowej, dzięki czemu urządzenie będzie mogło przesyłać na serwer tylko blok zmieniony od poprzedniej kopii zapasowej. Należy sprawdzić, czy usługa VSS jest włączona na urządzeniu z systemem Windows przed uruchomieniem drugiego zadania kopii zapasowej w celu zaoszczędzenia przepustowości i osiągnięcia lepszej wydajności tworzenia kopii zapasowych.

### Ikona powiadomień w systemie Windows

Usługa Active Backup for Business Agent będzie pracowała w tle i nie będzie wyłączana po zamknięciu okna. Zamiast tego będzie ona wymieniona w obszarze powiadomień oraz w postaci ikony na pasku zadań pulpitu Windows. Kliknięcie ikony w schowku prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie menu kontekstowego ze wszystkimi dostępnymi opcjami.

- Stan kopii zapasowej: szybko sprawdź stan kopii zapasowej w czasie rzeczywistym. Gdy wystąpi błąd, kliknij opcję Wyświetl stan kopii zapasowej, aby otworzyć interfejs ze szczegółami kodu błędu i sugerowanymi działaniami.
- Wyświetl stan kopii zapasowej: uruchom panel monitorowania Active Backup for Business Agent, aby wyświetlić bieżący stan kopii zapasowej, informacje o serwerze, ostatnią aktywność oraz by uzyskać dostęp do portalu Active Backup for Business, jeśli wymagane jest szczegółowe przywracanie.
- Edytuj połączenie: jeśli adres serwera zostanie zmieniony na adresie IP lub nazwie domeny, użytkownik może edytować połączenie z wykorzystaniem poprzednio zalogowanych danych konta. Jeśli któraś z informacji nie będzie prawidłowa, działanie nie zostanie dopuszczone, a kopia zapasowa pozostanie nienaruszona.
- Wyloguj: wylogowanie z interfejsu usługi wymaga uprawnień administratora DSM. Po wylogowaniu wszystkie połączenia z serwerem zostają zerwane. Zadania pozostaną nienaruszone na serwerze i będą wykonane po następnym zalogowaniu wraz z pominiętymi zadaniami.
- Informacje: zawiera informacje o wersji pracującego agenta.
- Pomoc: dokument ten zawiera wszystkie informacje i instrukcje dotyczące agenta.
- Wyjdź: wyjście z aplikacji nie powoduje zakończenia usługi na urządzeniu. Użytkownik zawsze może przejść do menu Start > Synology i uruchomić Synology Active Backup for Business Agent, aby włączyć interfejs agenta.

## Monitor

Główny interfejs usługi służy do monitorowania w czasie rzeczywistym. Na interfejsie w formie panelu monitora podzielonego na trzy obszary: Stan kopii zapasowej, Informacje o serwerze i Ostatnia aktywność.

### Stan kopii zapasowej

Stan kopii zapasowej w czasie rzeczywistym wyświetlany jest w postaci ikony. Jeśli nie ma aktywnych zadań kopii zapasowej, można tu sprawdzić czas poprzedniej i następnej kopii zapasowej urządzenia. Jeśli podczas tworzenia kopii zapasowej wystąpi błąd, pojawi się tutaj komunikat o błędzie oraz sugerowane rozwiązanie.

Wyświetlono stan:

| Ukończone: ta ikona wskazuje, że poprzednie zadanie kopii zapasowej zostało ukończone. Czas ostatniej kopii zapasowej i Czas następnej kopii zapasowej, jeśli nie kopia nie została wykonana ręcznie, będą wyświetlane pod stanem odniesienia.
| Tworzenie kopii zapasowej: ta ikona wskazuje, że zadanie jest wykonywane. Postęp przesyłania będzie wyświetlany w czasie rzeczywistym pod stanem.
| Bezczynność: ta ikona wskazuje, że urządzenie nie wykonało jeszcze żadnego zadania kopii zapasowej. Czas następnej kopii zapasowej, jeśli kopia nie została wykonana ręcznie, będzie wyświetlany pod stanem odniesienia.
| Anulowane: ta ikona wskazuje, że zadanie kopii zapasowej zostało anulowane. Czynność ta może być wykonana tylko przez serwer. Jeśli dotyczy, Czas ostatniej kopii zapasowej zapisze czas ostatniej prawidłowej kopii zapasowej urządzenia pod statusem. Czas następnej kopii zapasowej, jeśli kopia nie została wykonana ręcznie, będzie wyświetlany pod stanem odniesienia.
| Częściowe powodzenie: ta ikona wskazuje, że zadanie kopii zapasowej zakończyło się częściowym powodzeniem. Szczegółowe informacje o ostrzeżeniu można znaleźć na konsoli administratora > Czynności > Historia zadań.
| Błąd: ta ikona wskazuje, że wystąpił jeden lub więcej błędów, w tym nieudane połączenie z Internetem. Krótki komunikat o błędzie i proponowane rozwiązanie będą wyświetlane obok ikony. Więcej szczegółowych informacji o ostrzeżeniu można znaleźć na konsoli administratora > Czynności > Historia zadań.

### Informacje o serwerze

Informacje o serwerze zawierają połączony serwer oraz zalogowane konto. Gdy adres serwera wymaga zmian, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań >Edytuj połączenie, aby zmodyfikować. Więcej informacji można znaleźć w Edytuj połączenie. Zalogowanego konta nie można zmienić w żadnych okolicznościach.

#### Uwaga:

- Tylko jedno urządzenie można podłączyć do jednego serwera.

### Ostatnia aktywność

Wszystkie etapy tworzenia kopii zapasowej urządzenia i oraz czas wykonania zostaną wymienione w niniejszej tabeli w kolejności chronologicznej.

## Przywracanie

W przypadku poważnego problemu i konieczności zastosowania przywracania Active Backup for Business obsługuje następujące rodzaje przywracania:

- Przywracanie na poziomie folderu/pliku (szczegółowe): wszystkie konta admin, administrators oraz konta z dozwolonym logowaniem mogą uzyskać dostęp do portalu Active Backup for Business w celu przeglądania, przywracania i pobierania danych z kopią zapasową z poprzedniej kopii.

#### Uwaga:

- Aby uruchomić usługę, skontaktuj się z administratorem w celu otrzymania dostępu do portalu DSM w celu konfiguracji konsoli.
- Rolę wyświetlającego można przełączać w portalu. Z uprawnieniami konto może przechodzić na inne role i wyświetlać inne zadania.
- Dalsze wykorzystanie portalu Active Backup for Business jest opisane w poświęconym mu artykule.

## Rozłączono z serwerem

Aby odłączyć się od serwera, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Synology Active Backup for Business Agent na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij opcję Wyloguj się w menu kontekstowym. Zadania kopii zapasowej pozostaną zapisane na serwerze, ale nie zostaną wykonane aż do następnego zalogowania.

#### Uwaga:

- Wylogowanie wymaga uprawnień administratora urządzenia.