## 條件與限制

本章節為您提供關於在不同裝置上的部署限制及支援環境的重要資訊。

請參考以下段落，以得到更多不同裝置及部署限制的詳細資訊。

- NAS 的條件與限制
- 個人電腦的條件與限制
- 實體伺服器的條件與限制
- 檔案伺服器的條件與限制
- 虛擬機器的條件與限制

### NAS 的條件與限制

Active Backup for Business 僅支援 DSM 6.1.7 版本以上的 NAS、x64 Synology NAS 伺服器及 Btrfs 檔案系統。由於使用重複資料刪除機制，為了達到最佳備份效果，建議您具備至少 4G 的記憶體且不設定共享資料夾的空間配額。

#### 注意：

- 若您的 NAS 作業系統為 DSM 6.2 Beta 版本，在安裝 Active Backup for Business 套件之前，請先將 DSM 更新至最新版本。
- 部分 Synology NAS 機種預設記憶體不足，因此不支援即時還原至 Synology Virtual Machine Manager 功能。請參閱此處以了解更多 VMM 支援機種。

### 個人電腦的條件與限制

Active Backup for Business 支援備份運行 Windows 平台的終端裝置。

支援 Windows 版本：
- Windows 10 Creators Update (所有版本)
- Windows 10 (所有版本)
- Windows 8.1 (所有版本)
- Windows 7 SP1 (所有版本)

### 實體伺服器的條件與限制

Active Backup for Business 支援備份 Windows 作業系統的實體伺服器。

支援 Windows 版本：
- Windows 10 Creators Update (所有版本)
- Windows 10 (所有版本)
- Windows 8.1 (所有版本)
- Windows 7 SP1 (所有版本)
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2

### 檔案伺服器的條件與限制

Active Backup for Business 支援備份 SMB (Windows) 及 rsync 3.0 以上 (Linux) 傳輸協定的檔案伺服器。您可以利用 Active Backup for Business 將資料備份至您的 NAS 中。

### 虛擬機器的條件與限制

本章節為您提供關於虛擬機器的部署限制及支援環境的重要資訊。

- 虛擬基礎架構
  在虛擬機器備份方面，Active Backup for Business 支援以下版本的 VMware vSphere 平台。
  - 支援的 VMware vSphere 版本：5.0、5.1、5.5、6.0、6.5、6.7
  - 支援的 VMware 版本：
    - VMware 免費 ESXi
    - VMware vSphere Essentials、VMware vSphere Essentials Plus
    - VMware vSphere Standard、 VMware vSphere Advanced
    - VMware vSphere Enterprise、 VMware vSphere Enterprise Plus

  #### 注意：

  - 若使用 VMware 免費 ESXi，您必須啟動 SSH 連接埠才能執行虛擬機器備份。
  - 您的 Synology NAS 必須具有可透過 VMware vSphere ESXi / ESX 存取的公用 IP 或私人 IP。
  - 建議您需具備完整的管理權限，亦或應具備一定的有限權限。
- TCP 連接埠
  需具備下列TCP 連接埠，方能成功執行並啟用 Synology NAS 及 VMware Servers 的連線：

  TCP 連接埠 | 位置 | 備註
  --- | --- | ---
  443 | vCenter Server、ESXi Host | 作為連結 VMware 架構預設的連接埠 (vCenter server and ESXi host)。必須在 vCenter Servers 及 ESXi hosts 上開啟。
  902 | ESXi Host | 作為檔案傳輸及移動的連接埠，必須在 ESXi hosts 上開啟。

- 虛擬機器
  - 作業系統
    - VMware 和任何應用程式支援的所有作業系統
    - 支援 Microsoft Windows 2003 SP1 或以上版本的應用程式感知備份，但缺少 VSS 架構的 Nano Server 則不支援。

  #### 注意：

  若您希望在 Synology Virtual Machine Manager 上運行已備份裝置，則僅支援某些特定作業系統。請參閱此文章來取得更多關於 Synology VMM 支援作業系統的說明。

  - 虛擬硬體
    - 支持所有類型和版本的虛擬硬體，62 TB VMDK 亦包含在內。
    - 套件不支援實體模式的 RDM 虛擬硬碟、獨立硬碟、通過客體 iSCSI 啟動器連線的硬碟及有 SCSI 總線共享的硬碟，由於 VMware 拍攝快照功能不支援此類虛擬機器，而且會自動跳過不予處理。如果要備份前述硬碟上的資料，請在客體作業系統上安裝 Active Backup for Business 代理程式，並改用實體伺服器備份。
  - 軟體
    - VMware Tools：執行應用程式感知備份和客體作業系統的文件層級還原（Windows / Linux）時，都必須啟動 VMware Tools。
    - 應用程式感知備份需要作業系統最新版本的所有程式與封包。
    - 文件層級還原：若客體作業系統是 Windows，支援的文件系統是 NTFS 和 FAT32；如果客體作業系統是 Linux，則支援的文件系統包括 NTFS、FAT32、EXT3 和 EXT4。
- 限制
  - 目前不支援加密虛擬機器（VMware vSphere 6.5 中新增的功能）。
  - 目前不支援容錯機器（VMware vSphere 6.0 中新增的功能）。