## Hoe werkt back-up

Active Backup for Business gebruikt het onderstaande proces voor back-up van virtuele machines:

1. Bij het maken van een nieuwe back-uptaak maakt Active Backup for Business een verbinding met de virtualisatiehosts en wordt vCenter Server of ESXi host verzocht om een VM-snapshot te maken. De VM-schijven worden in alleen-lezen gezet en elke virtuele schijf ontvangt een deltabestand. Alle door de gebruiker gemaakte wijzigingen aan de VM tijdens de back-up worden geschreven naar de deltabestanden.
2. Wanneer toepassings-aware-back-up is ingeschakeld voor de back-uptaak maakt Active Backup for Business een verbinding met VM guest OSes, worden runtimeprocessen op VM guest OSes ingezet en worden in-guest verwerkingstaken uitgevoerd.
3. Active Backup for Business leest de VM-gegevens van de alleen-lezen VM-schijf en draagt de gegevens over naar het back-updoel op het Synology NAS via de netwerkoverdrachtsmodus. Na de eerste volledige back-up, in de volgende incrementele back-up (alleen met CBT ingeschakeld), gebruikt Active Backup for Business VMware CBT om alleen die gegevensblokken op te halen die sinds de vorige back-up zijn gewijzigd. Als CBT niet beschikbaar is, zal Active Backup for Business een volledige back-up uitvoeren.

Tijdens de overdracht van de VM-gegevens worden de bron-VM-gegevens door Active Backup for Business gecomprimeerd, de gegevens tijdens on-flight overdracht gecodeerd en teruggestuurd naar het Synology NAS. Nadat de back-upproxy het lezen van de VM-gegevens heeft voltooid, zal Active Backup for Business aan de vCenter Server of ESXi host verzoeken om de VM-snapshot door te voeren.