

LMG450:

Bis Firmware 2.077 muss die Term-L5 Version 2.04 verwendet werden
Ab Firmware 2.078 muss die Term-L5 Version 2.10 oder höher genutzt werden

Untill Firmware 2.077 you have to use the Term-L5 version 2.04
After Firmware 2.078 you have to use the Term-L5 version 2.10 or higher

LMG95:

Bis Firmware 3.097 muss die Term-L5 Version 2.04 verwendet werden
Ab Firmware 3.098 muss die Term-L5 Version 2.10 oder höher genutzt werden

Untill Firmware 3.097 you have to use the Term-L5 version 2.04
After Firmware 3.098 you have to use the Term-L5 version 2.10 or higher

LMG500:

Bei LMG500 muss die Term-L5 Version 2.10 oder höher verwendet werden
By LMG500 you have to use the Term-L5 version 2.10 or higher