Field Test Device FTD 
von Klaus Buchenrieder, klaus.buchenrieder@unibw.de
Stand: 27. Januar 2023

Diese Distribution enthält folgende Files:

(1)	FTDFirmware			Die Firmware für das FTD Board, Version FA_1.0.
(2)	LoRa-FTD Manual FA_1.0.pdf	Das Manual zum FTD
(3)	HeltecV7Boden.stl		Stereolithographiefile für den Gehäuseboden zum 3D-Druck
(4)	HeltecV7GehäusemitCW.stl 	Stereolithographiefile für die Gehäuseschale mit Loch
(5)	HeltecV7GehäuseohneCW.stl	Stereolithographiefile für die Gehäuseschale ohne Loch	


Im Manual zum FTD ist beschrieben wie man mit dem esptool die Firmware mit dem Filenamen "FTDFirmware" (1) auf das Board bringt. 
Siehe zum esptool auch: 
https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32/ 
https://tasmota.github.io/docs/Esptool/


Beispielanweisung unter Linux (erfordert den Eintrag der Pfade bzw. dev):

$ /Users/.../esptool --chip esp32 --port /dev/cu.SLAB_USBtoUART write_flash 0 /Users/.../FTDFirmware 


Viel Spass mit dem FTD
Klaus, DL2MEE