Приложение 4
НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КАТУШЕК, ДРОССЕЛЕЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИЕМНИКА
Обозначение	Наименование узла	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Примечание	
LI	Катушка фильтра ПЧ-1	20	ПЭВ-2 0,2		
L14	Катушка контура первого смесителя	6	ПЭВ-1 0,51		
1119	Фильтр ПЧ-1	7	ПЭВ-2 0,2		
Др13	Дроссель буферного каскада	30	ПЭВ-1 0,12	Мотать на резистор типа	
				МЛТ-0,5-680± 10%	
L23	Катушка ФСС широкой полосы	30	ЛЭШО 15х0,05	Отвод от 23 витка	
L24—L26	Катушка ФСС широкой полосы	21	ЛЭШО 15х0,05		
L27	Катушка ФСС широкой полосы	21	ЛЭШО 15х0,05		
L28	Катушка ФСС широкой полосы	30	ЛЭШО 15х0,05	Отвод от 28 витка	
L29	Катушка контурная 3-го гетеродина	21	ПЭЛШО 0,18	Отвод от 20 витка	
L30	Катушка УПЧ-11	21	ПЭЛШО 0,18	Отвод от 7 витка	
L31, L32	Катушка УПЧ-11	21	ПЭЛШО 0,18	Отвод от 19 витка	
L33	Катушка частотного детектора	25	ПЭЛШО 0,18		
L34	Катушка частотного детектора	3	ПЭЛШО 0,18		
1,35	Катушка частотного детектора	2х14	ПЭЛШО 0,18	Мотать в два провода	
L36	Катушка частотного детектора	13	ПЭЛШО 0,18		
L39	Контурная катушка УПЧ-1	6	ПЭВ-1 0,51	Отвод от 4,5 витка	
L'40—42	Контурная катушка УПЧ-1	6	ПЭВ-1 0,51	Отвод от 2,5 витка	
ЫЗ	Катушка 2-го гетеродина	9	ПЭВ-2 0,44	Отвод от 4,5 и 5 витков	
1,45	Катушка 2-го смесителя	21	ПЭЛШО 0,18		
L,46, L54	Катушка ФСС узкой полосы	21	ЛЭШО 15х0,05	Отвод от 19 витка	
L47, L53	Катушка ФСС узкой полосы	14	ЛЭШО 15х0,05		
L55	Катушка УПЧ-11	21	ПЭЛШО 0,18	Отвод от 19 витка	
L56	Катушка УПЧ-11	21	ПЭЛШО 0,18	Отвод от 7 витка	
L58	Фильтр ПЧ-1	7	ПЭВ-2 0,2		
Др 19	Дроссель фильтра	700	ПЭВ-1 0,16	На кольце	
				ТЧК-55Р24-0.25	
Др 20	Дроссель фильтра	1320	ПЭВ-1 0,12	То же	
Др 36	Дроссель фильтра цепи +110 В	700	ПЭВ-1 0,16	»	
Др 38	Дроссель фильтра цепи —12 В	300	ПЭВ-1 0,25	На кольце	
				ТЧК-55Р24-0.25	
Др 40	Дроссель фильтра цепи +10 В	46	ПЭВ-1 0,86	То же	
Др 49	Дроссель фильтра	1320	ПЭВ-1 0,1	»	
Тр 2	Согласующий трансформатор:				
	обмотка 1-2	2400	ПЭВ-1 0,1	Обмотки Э—4 и 5—6 мотают-	
				ся одновременно в два провода	
	обмотка 3-4	580	ПЭВ-1 0,1	Сердечник-железо Шбхб из	
				стали Э-ЗЗО	
	обмотка 5-6	580	ПЭВ-1 0,1		
Тр 3	Выходной трансформатор				
	обмотка 1-3	2х500	ПЭВ-1 0,1	Первичную обмотку мотать в	
				два провода	
	обмотка 4-5	.600	ПЭВ-1 0,16	Начало одной и конец второй	
	обмотка 6-7	280	ПЭВ-1 0,1	обмотки образуют средний вы-	
				вод	
				Сердечник-железо Шбхб из	
				стали Э-ЗЗО	
Тр 4	Трансформатор выпрямителя:				
	обмотка 1-7	2х49	ПЭВ-2 0,51	Отводы через 2 витка	
	обмотка 8-9	550	ПЭВ-2 0,16	На сердечнике М2000-НМ1-Б	
				К40Х25Х11	
	обмотка 10—12	•21х36	ПЭВ-2 0,44		
	обмотка 13-15	2х67	ПЭВ-2 0,25		
	обмотка 16-17	29	ПЭВ-2 0,51		
Тр 5	Коммутирующий трансформатор автогенератора:			Сердечник М2000-НМ1-Е	
				К20Х12Х6	
	обмотка 1-2	500	ПЭВ-2 0,16		
	обмотка 3-5	•2х120	ПЭВ-2 0,16		
30