Обозначение	Наименование и тип	Основные данные, • номинал	Количество	Примечание	
С27	Конденсатор связи	10 пФ		Собир. по ИС2.030.000	
С28	Конденсатор переменной емкости			Собир. по ИС2.030.000	
С29, СЗО	Конденсатор подстроечный	2—4 пФ	2		
С31, С32	Конденсатор подстроечный	2—4 пФ	2		
СЗЗ, С34	Конденсатор связи	2,5 пФ		Собир. по ИС2.030.000	
С35	Конденсатор переменной емкости			Собир. по ИС2.030.000	
С36, С37	Конденсатор подстроечный	2—4 пФ	2		
С38, СЭ9	Конденсатор подстроечный	2—4 пФ	2		
С40	КМ-4а-М75-68 пФ±5%	68 пФ	1		
С41	КМ-4а-М75-56 пФ±5%	56 пФ	1		
С42	Конденсатор связи	10 пФ		Собир. по ИС2.030.000	
С43	КТ-1-М75-1 пФ± 0,4-3	1 пФ	1		
С44	КТ-1-М1500-270 пФ±10%-3	270 пФ	1		
С45	КТП-1Аа-Н70-3300 пФ^%	3300 пФ	1		
С46	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С47	КТП-1Аа-Н70-3300 пФ1^%	3300 пФ	1		
С48*	КТ-1-М75-5,1 пФ±10»/о-3-НМ	5,1 пФ	1		
С50	КД-М75-39 пФ±5%-3-НМ	39 пФ			
С51	К 10У-16-4700 пФ	4700 пФ	,'		
С52	КД-1-М75-18 пФ±5%-3-НМ	18 пФ	1		
С53	КД-1-М75-8.2 пФ±5%-3-НМ	8,2 пФ	1		
С54	К 10У-16-4700 пФ	4700 пФ	1		
С55*	КД-1-М75-30 пФ±10%-3-НМ	30 пФ	1		
С56	Конденсатор подстроечный	3—10 пФ	1	Собир. по ИС2.205.000	
С57	Конденсатор переменной емкости		1	Собир. по ИС2.205.000	
С58	Конденсатор	250 пФ	1		
С59	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С60	К50-29-63 В-4,7 мкФ-В	4,7 мкФ	1		
С61, С62	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	2		
С63	КМ-4а-М75-75 пФ±5%	75 мкФ	1		
С64	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С65*	КТ-1-М75-5,6 пФ±10.%-3	5,6 мкФ	1		
С66	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С67	КМ-5а-М75-160 пФ±5%	160 пФ	1		
С68*	КТ-1-М75-5,6 пФ±10%-3	5,6 пФ	1		
С69	КМ-5а-М75-160 пФ±5%	160 пФ	1		
С70*	КТ-1-М75-5,6 пФ±10%-3	5,6 пФ	1		
С71	КМ-5а-М75-160 пФ±5%	160 пФ	1		
С72	К50-29-63 В-4,7 мкФ-В	4,7 мкФ	1		
С73*	КТ-1-М75-5,6 пФ±10%-3	5,6 пФ	]		
С74	КМ-5а-М75-160 пФ±5%	160 пФ	1		
С75*	КТ-1-М75-5,6 пФ±10,%-3	5,6 пФ	1		
С76	КМ-4а-М75-75 пФ±5%	75 пФ	1		
С77, С78	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	2		
С79	КМ-5а-М75-1000 пФ± 10%	1000 пФ	1		
С80	КМ-5а-М75-180 пФ±5%	180 пФ	1		
С81—С83	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	3		
С84	КМ-5а-М75-150 пФ±5%	150 пФ	1		
С85	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С86—С89	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	4		
С90*	КТ-1-М75-2.2 пф±20%-3	2,2 пФ	1		
С91	КТ-5а-М75-160 пФ±?%	160 пФ	1		
С92*	КМ-4а-М75-56 пФ±5%	56 пФ	1		
С93	КМ-ба-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С94	К52-2-15-50±20,%-Б	50 мкФ	1		
С95	К50-29-100 В-2,2 мкФ-В	2,2 мкФ	1		
С96	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С97	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	1		
С98	КМ-5а-М75-160 пФ±5%	160 пФ	1		
С99—С101	КМ-5а-Н90-0,047 мкФ	0,047 мкФ	3		
С102	КМ-5а-М1500-1200 пФ±5%	1200 пФ	1		
36